**……………………………………….**

**……………………………………….**

**……………………………………….**

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 2

do SWZ

IR-I.272.9.2024.MM

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę samochodu osobowego na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do Starostwa Powiatowego w Sokółce**

**!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie**  **parametrów** | **Wymagania**  **Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Przedmiot umowy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, nie poddawany wcześniej jakimkolwiek naprawom, nie wykorzystywany do pokazów  i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mogą do niego mieć praw osoby trzecie, nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, | należy podać producenta, typ, model pojazdu | ………………………….. |
|  | Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie | wymagane |  |
|  | Rok produkcji – nie starszy niż 2024 | wymagane |  |
|  | Liczba miejsc | 5 |  |
|  | Typ nadwozia: | 5-drzwiowe |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t | wymagane |  |
|  | Układ napędowy | należy podać rodzaj | ………………………….. |
|  | Silnik o min. pojemności 1400 cm3 | należy podać pojemność silnika | ………………………….. |
|  | Długość minimum 4100 mm | należy podać długość | ………………………….. |
|  | Szerokość minimum 1700 mm (bez lusterek) | należy podać szerokość | …………………………. |
|  | Moc max silnika minimum 130 KM | należy podać moc w KM | …………………………. |
|  | Norma emisji spalin - minimum EURO 6 | należy podać normę emisji spalin | ………………………… |
|  | Skrzynia biegów automatyczna | wymagane |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 50l | należy podać pojemność zbiornika paliwa | ………………………… |
|  | Hamulce przednie i tylne tarczowe | wymagane |  |
|  | Tempomat | wymagane |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i zestawu głośnomówiącego i tempomatu | wymagane |  |
|  | Kompletne koła letnie na aluminiowych felgach min. 16” – 4 szt. | należy wskazać producenta i szerokość, wysokość profilu, średnicę felgi, typ opony, indeks nośności oraz prędkości. | …………………………. |
|  | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe z obręczą stalową | wymagane |  |
|  | Kompletne opon zimowych – 4 szt. | należy wskazać producenta, typ opony, indeks nośności oraz prędkości | ……………………………. |
|  | Czołowe poduszki powietrzne min. 2 poduszki - dla kierowcy i pasażera, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | należy podać ilość i rozmieszczenie poduszek powietrznych | …………………………… |
|  | System stabilizacji toru jazdy | wymagane |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | wymagane |  |
|  | System kontroli trakcji | wymagane |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia w oponach | wymagane |  |
|  | Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach | wymagane |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | wymagane |  |
|  | Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | wymagane |  |
|  | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy | wymagane |  |
|  | Reflektory LED | wymagane |  |
|  | Światła do jazdy dziennej LED | wymagane |  |
|  | Tylne lampy LED | wymagane |  |
|  | Oświetlenie kabiny i bagażnika | wymagane |  |
|  | Dodatkowe światło stop | wymagane |  |
|  | Dywaniki gumowe 4 szt. | wymagane |  |
|  | Immobilizer | wymagane |  |
|  | Nakładki ochronne na progi drzwi 4 szt. | wymagane |  |
|  | Kamera cofania | wymagane |  |
|  | Listwy boczne na drzwiach komplet na lewą i prawą stronę | wymagane |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek (kluczyk z pilotem) | wymagane |  |
|  | System multimedialny z ekranem dotykowym z min. 4 szt. głośnikami szerokopasmowymi | wymagane |  |
|  | Min. 1 gniazdo 12V | wymagane |  |
|  | Gniazdo USB | wymagane |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna | wymagane |  |
|  | Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | wymagane |  |
|  | Ogrzewana tylna szyba | wymagane |  |
|  | Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości 3 szt. | wymagane |  |
|  | Apteczka doraźnej pomocy | wymagane |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji | wymagane |  |
|  | Gaśnica | wymagane |  |

Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu dokumenty w formie papierowej:

1) świadectwo homologacji pojazdu bazowego,

2) instrukcję obsługi samochodu i instrukcje obsługi innych urządzeń dostarczonych wraz z samochodem - w języku polskim,

3) książkę serwisową samochodu (jeżeli występuje w formie papierowej);

4) książkę gwarancyjną wraz wykazem ASO;

Pomimo tego, że samochód nazywany jest jako wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, nie wymaga dodatkowego wyposażenia uwzględniającego potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Niniejszy dokument należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.