**Opis przedmiotu zamówienia – Płytka mikro-objętościowa do czytnika płytek Synergy H1**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Zgodność z czytnikami Synergy Neo2, Cytation 7, Epoch 2, Cytation C10, Cytation 5, Cytation Multi-Mode, Epoch, Cytation 1**, Synergy H1**, Synergy HTX, Synergy LX |  |
| **2.** | 16 mikropunktów na próbki 2 µl (możliwość pomiarów stężeń kwasów nukleinowych oraz białek) |  |
| **3.** | Co najmniej 1 miejsce na standardową kuwetę |  |
| **4.** | Co najmniej 2 miejsca do pomiarów BioCell™ |  |
| **5.** | Kompatybilność z oprogramowaniem Gen5 |  |
| **6.** | Łatwe, rutynowe czyszczenie przy użyciu ściereczki laboratoryjnej |  |
| **7.** | Długość optyczna (nominalna) 0,5mm |  |
| **8.** | Granica detekcji min. 2 ng/µL dsDNA |  |
| **9.** | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z możliwością dokonania usługi w siedzibie zamawiającego |  |
| **10.** | W przypadku awarii urządzenia reakcja serwisu w ciągu 3 dni od zgłoszenia (e-mail, telefon). Naprawa w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości naprawy w tym czasie, wstawienie nieodpłatne urządzenia zastępczego o tych samych parametrach |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej