*ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ*

*(zał. nr 1 do umowy)*

**ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI**

**Akumulatory do pojazdów gąsienicowych/ sprzętu specjalnego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **CPV** | **Nazwa materiału – wyrobu** | **jm.** | **Ilość** | **Cena jedn.****brutto** | **Wartość brutto****/kol. 5 x kol. 6/** |
| **/ wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania /** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 31431000-6 | **Akumulator 12V 180 AH SPK**Kwasowy, ołowiowo-rozruchowy.Prąd rozruchowy min 1000A.Typ SPK z bocznymi słupkami. Polaryzacja: 4; + Prawa strona.Maksymalne wymiary: Długość 555mm x Szerokość 230mm x Wysokość 242mm.Zastosowanie pojazdy gąsienicowe.Sformatowany gotowy do pracy.  | szt. | 80 |  |  |
| 2 | 31431000-6 | **Akumulator 12V 135 AH**Kwasowy, ołowiowo-rozruchowy.Prąd rozruchowy min 800A.Maksymalne wymiary: Długość 515mm x Szerokość 185mm x Wysokość 215mm.Polaryzacja: 3; + Lewa stronaZastosowanie pojazdy ciężaroweSformatowany gotowy do pracy. | szt. | 30 |  |  |
| 3 | 31431000-6 | **Akumulator 24 V 70 AH**Kwasowy, ołowiowo-rozruchowy.Prąd rozruchowy min. 400AWymiary: Długość 850mm x Szerokość 250mm x Wysokość 250mm.Polaryzacja: 4 + Lewa stronaZastosowanie pojazdy specjalne.Sformatowany gotowy do pracy. | szt. | 8 |  |  |
| 4 | 31431000-6 | **Akumulator 12V 200 AH VRLA, AGM**Akumulator: kwasowo – ołowiowy.VRLA są akumulatorami szczelnymi nie wydzielają gazów, przez co są bezpieczne w eksploatacji.AGM elektrolit jest uwięziony w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości.Polaryzacja: 4; + prawa stronaZłącze M8X16 fi 18Maksymalne wymiary: Długość 522mm Szerokość 238mm Wysokość 218 mm | szt. | 8 |  |  |
| 5 | 31431000-6 | **Akumulator 12V 44 AH AGM**Kwasowy, ołowiowo-rozruchowy.Prąd rozruchowy min 900A.Maksymalne wymiary: Długość 170mm x Szerokość 325mm x Wysokość 200mm.Polaryzacja: 3: + Lewa stronaSformatowany gotowy do pracy. | szt. | 1 |  |  |
|  ***WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA:*** |  |

(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)