Czersk, 2023-04-28

 WZ.271.18.2023

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Budowa i przebudowa ulic
w Czersku oraz w Łęgu”,** (ogłoszenie nr 2023/BZP 00176264 z dnia 14.04.2023r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – nr 4**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej części 3 stwierdzono, że istniejące złącze energetyczne przy granicy działek 471/3 i 471/6 zlokalizowane jest w projektowanej nawierzchni jezdni. Czy w/w złącze zostanie przestawione przez Zamawiającego, czy należy ująć przestawienie w/w złącza w kosztorysie ofertowym.
2. W dokumentacji projektowej w części 1 nie wskazano jakie konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników należy wykonać na ul. Bocznej. Prosimy Zamawiającego o wskazanie jakie konstrukcje należy przyjąć do wyceny.
3. W dokumentacji projektowej w części 1 na ul. Czerwonych Maków ujęto zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej rurą osłonową. Nie wskazano w dokumentacji ich lokalizacji. Prosimy Zamawiającego o wskazanie w/w miejsc zabezpieczeń.
4. Po przeanalizowaniu PZT ul. Bocznej stwierdzono, że znaczna część sieci teletechnicznej i energetycznej zlokalizowana jest w nawierzchni jezdni. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę w/w sieci, czy tylko i wyłącznie zabezpieczenie rurami osłonowymi. Jeżeli Zamawiający zamierza przebudować w/w sieci prosimy o załączenie dokumentacji projektowej na usunięcie w/w kolizji. Jeżeli Zamawiający zamierza wyłącznie zabezpieczenie istniejącej sieci rurami osłonowymi prosimy o wskazanie ilości, rodzaju rur ochronnych oraz wskazania lokalizacji sieci przewidzianych do zabezpieczenia.
5. W dokumentacji projektowej w części 1 brak dokumentacji docelowej organizacji ruchu na ul. Boczną. Jeżeli Zamawiający przewiduje zmianę organizacji ruchu na ul Bocznej prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu i wskazanie ilości jakie Wykonawca powinien przyjąć do wyceny.
6. W OPZ części 1 wskazano, że do wyceny należy przyjąć wykonanie dwóch dodatkowych zjazdów do posesji. Prosimy o wskazanie powierzchni w/w wjazdów oraz ilość oporników jaką należy przyjąć do wyceny.
7. W dokumentacji projektowej w części 2 wskazano, że nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego koloru żółtego należy wykonać z kostki gr. 8 cm, zaś w OPZ, że należy wykonać nawierzchnię ciągu pieszo -jezdnego koloru żółtego z kostki gr. 6 cm. Proszę o wskazanie jaką gr. kostki należy przyjąć do wyceny. Biorąc pod uwagę, że będzie to ciąg pieszo-jezdny sugerujemy zastosowanie kostki koloru żółtego o gr. 8 cm.
8. Prosimy o informację, jaką konstrukcję przyjąć dla wykonania jezdni, zjazdów, chodnika na ul. Bocznej w Czersku.”

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Przestawienie wskazanego złącza energetycznego poza jezdnię drogi należy ująć w kosztorysie ofertowym.
2. Należy zastosować konstrukcje dla wykonania jezdni, zjazdów, chodnika na ul. Bocznej
w Czersku analogicznie jak w dokumentacji projektowej dla budowy ul. Czerwonych Maków
w Czersku.
3. Wszystkie przejścia poprzeczne i podłużne sieci energetycznej i teletechnicznej w jezdni drogi należy zabezpieczyć rurą osłonową.
4. Wszystkie przejścia poprzeczne i podłużne sieci energetycznej i teletechnicznej w jezdni drogi należy zabezpieczyć rurą osłonową. Parametry rur osłonowych należy zastosować analogicznie jak w ul. Czerwonych Maków.
5. W ul. Bocznej będzie należało ustawić znaki: B-2 - 1 kpl. oraz D-3 - 1 kpl. POR zostanie przekazany Wykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych.
6. Parametry dwóch dodatkowych zjazdów należy przyjąć analogicznie jak dla pozostałych zjazdów indywidualnych zaznaczonych na PZT.
7. Tak, należy zastosować kostkę koloru żółtego o gr. 8 cm.
8. Należy zastosować konstrukcje dla wykonania jezdni, zjazdów, chodnika na ul. Bocznej
w Czersku analogicznie jak w dokumentacji projektowej dla budowy ul. Czerwonych Maków
w Czersku.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a