Przedmiot zamówienia

Wykonanie mycia i impregnacji elewacji północnej i wschodniej budynku przy ulicy Starowiejska 55 w Gdańsku.

**Prace uwzględniają wykonanie zadania:**

* Mycie ciśnieniowe elewacji północnej i wschodniej,
* Uzupełnienie ubytków tynku w miejscach uszkodzeń,
* Gruntowanie i wykonanie nowego tynku na ścianie w miejscach uszkodzeń,
* Malowanie miejsca napraw na kolor istniejącej elewacji,
* Impregnacja biobójcza elewacji – kompleksowo;

Przed rozpoczęciem prac system ten musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

**Szczegółowy zakres robót**

Wykonanie czyszczenia i miejscowej naprawy elewacji budynku przy Starowiejskiej 55 w Gdańsku. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie roboty budowlane, niezbędne do wykonania, w celu uzyskania pożądanego efektu estetycznego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej. Wszystkie prace winny być wykonane przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce, jak również powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć wszystkie elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu w trakcie prowadzenia prac takie jak drzwi wejściowe, okna, parapety, chodniki, itp.

**Kolorystyka**

- Ściany kondygnacji  w miejscach napraw - tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka,

malowany farbą mikrosilikonową w kolorze istniejącej elewacji

**UWAGA**

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DOCELOWEGO MALOWANIA NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY KOLORYSTYCZNEJ NA ELEWACJI BUDYNKU I PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO ZAAKCEPTOWANIA PRÓBKĘ KOLORYSTYKI NA TYNKU O WYMIARACH 1MX1M.**