**Dotyczy:** zapytanie cenowe, informacja posłuży do oszacowania wartości zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych 2330Z   
i 2331Z: Wałcz – Przybkowo – Różewo – Dobino – gr. Powiatu.

**W związku z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia**, które ma na celu wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o cenie, która będzie stanowiła podstawę do oszacowania wartości zamówienia.

Cena za przedmiot zamówienia podana w ofercie cenowej zawierać musi wszystkie koszty związane z jego należytym wykonaniem na warunkach określonych przez zamawiającego, w tym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowej „dla ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych 2330Z i 2331Z: Wałcz – Przybkowo – Różewo – Dobino – gr. powiatu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wzdłuż:
3. drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Wałcz – Przybkowo – Różewo, na długości ok. 7,8 km:

* przejazd przez byłą drogę krajową nr 10 (działki 39 lub 3817/6) i połączenie z ulicą Kolejową (działka 3817/10): wyznaczenie przejścia/przejazdu, zmiana stałej organizacji ruchu,
* budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym (nieczynna linia kolejowa Wałcz – Różewo – Człopa) - działki 3817/7; 4887 lub wzdłuż ulicy Nadjeziornej w Wałczu – działka 4879 lub/i działki przyległe,
* budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Nadjeziorna w Wałczu – m. Przybkowo –   
  m. Różewo (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2332Z) – działki 4893 (obręb Wałcz);   
  19 (obręb Wałcz 112); 66; 65; 60; 51 (obręb Przybkowo); 402; 458; 400 (obręb Różewo) lub/i działki przyległe. Preferowana jest ścieżka po lewej stronie drogi (strona wschodnia),
* budowa kładki rowerowej lub przepustu nad ciekiem wodnym w m. Przybkowo – działki 9/23; 17/8,
* budowa kładki rowerowej lub przepustu nad ciekiem wodnym pomiędzy Przybkowem   
  i Różewem – działka 458;

1. drogi powiatowej nr 2331Z na odcinku byłej DK – 10 – Dobino – granica powiatu na długości   
   ok. 3,5 km:

* budowa ścieżki rowerowej od byłej drogi krajowej nr 10 (działka 218/4) do m. Dobino – działki 218/5 (obręb Wałcz 112); 46/2 (obręb Dobino) lub/i działki przyległe. Preferowana jest ścieżka po prawej stronie drogi (strona zachodnia),
* budowa ścieżki rowerowej (ewentualnie w części wyznaczenie ścieżki – w przypadkach, gdzie nie jest możliwa budowa ścieżki), zmiana stałej organizacji ruchu w m. Dobino – działka 46/2; 139 (obręb Dobino),
* budowa ścieżki rowerowej od m. Dobino do granicy powiatu – działka 139 lub/i działki przyległe. Preferowana jest ścieżka po lewej stronie drogi (strona wschodnia);

1. drogi gminnej na odcinku Przybkowo – Dobino na długości ok. 3,2 km:

* wyznaczenie ścieżki, zmiana stałej organizacji ruchu – działki 60 (obręb Przybkowo)l 354; 370; 334/5; 334/1; 287; 283; 215 (obręb Dobino).

Łączna długość projektowanej ścieżki rowerowej (budowa i wyznaczenie ścieżki) ok. 14,5 km,

Preferowana szerokość dla nowobudowanej ścieżki: 2,0 m.

Preferowana nawierzchnia dla nowobudowanej ścieżki: asfaltowa.

1. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie między innymi:
2. aktualnych map do celów projektowych,
3. dokumentacji geotechnicznej,
4. map z projektem podziałów nieruchomości (w zależności od potrzeb),
5. projektu budowlanego – w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami – wraz   
   z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku wraz z materiałami wymaganymi prawem, zezwalającego na realizację robót. Wykonawca   
   w imieniu Zamawiającego złoży skutecznie do właściwego organu ww. wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i uzyska pozytywną decyzję (jeśli będzie wymagane),
6. projektu wykonawczego wraz z:

* projektem gospodarki zielenią,
* specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),
* przedmiarem robót wraz z wykazem robót,
* zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;

1. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.
2. Projekt budowlany oraz wykonawczy należy przekazać zamawiającemu:
3. w formie elektronicznej – na płycie CD/DVD – 2 egz.,
4. w formie papierowej – 5 egz.
5. Do zadań wykonawcy będzie należało również:
6. wykonanie trwałej numeracji drzew w terenie, z uzupełnieniem inwentaryzacji w zakresie koniecznym oraz pozyskaniem niezbędnych zezwoleń na czynności zakazane odnośnie gatunków chronionych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności),
7. opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektem,
8. nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych.
9. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy:
10. uzyskanie map do celów projektowych,
11. wykonanie koncepcji budowy ścieżki i zmiany stałej organizacji ruchu – w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy,
12. wykonanie badań geologicznych gruntów (średni rozstaw wierceń wzdłuż budowanej ścieżki ≤ 500 m.),
13. wykonanie map z projektem podziału nieruchomości zajętych pod projektowaną ścieżkę   
    (w niezbędnym zakresie),
14. wskazanie wszelkich kolizji z urządzeniami obcymi, oraz wystąpienie do ich właścicieli   
    o warunki ich przebudowy,
15. opracowanie materiałów do złożenia wniosku oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
16. wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji   
    o środowiskowych uwarunkowaniach,
17. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności),
18. wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z SST,
19. opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
20. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź pozwolenia   
    na budowę.
21. Pozostałe istotne informacje:
22. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu   
    i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.), ustawą   
    z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1313, ze zm.).
23. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.
24. Wykonawca we własnym zakresie dokona wszelkich uzgodnień branżowych oraz formalno – prawnych. Materiały do projektowania (w tym mapę do celów projektowych) i inne niezbędne dokumenty Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem.
25. Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.
26. Warunki płatności: jednorazowo po wykonaniu usługi.
27. Załączniki: trasa ścieżki rowerowej.