|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMInie potrzebne skreślić\* |
| 1. | Rok (Fabrycznie nowy rok produkcji 2023) | TAK/NIE |
| 2. | Rodzaj: Samochód osobowy | TAK/NIE |
| 3. | Ilość drzwi: minimum 5 drzwi (w tym bagażnik), tylne drzwi przesuwne  | TAK/NIE |
| 4. | Blokada przesuwu drzwi tylnych | TAK/NIE |
|  | Szyby w drzwiach przednich elektrycznie sterowane. | TAK/NIE |
| 5. | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz |  |
| 6. | Podświetlanie progów drzwi tylnych |  |
| 7. | Drzwi i tylne ściany przeszklone | TAK/NIE |
|  | Drzwi bagażnika otwierane do góry  | TAK/NIE |
| 8. | Ilość miejsc: 8 miejsc (łącznie z miejscem dla kierowcy) | TAK/NIE |
| 9. | Warunki techniczne: Spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji lub innym świadectwem zgodności dostarczonym wraz z pojazdem. | TAK/NIE |
| 10. | Gwarancja: Minimum: 2 lata bez limitu kilometrów, na cały pojazd, Minimum: 12 lat gwarancji na perforację karoserii poszycia nadwozia | TAK/NIETAK/NIE |
| 11. | Rodzaj silnika: diesel  | TAK/NIE |
| 12. | Pojemność silnika min. 1900 cm3 | TAK/NIE |
| 13. | Moc min. 150 KM  | TAK/NIE |
| 14.  | Napęd 4x4 | TAK/NIE |
| 15. | Pneumatyczne zawieszenie | TAK/NIE |
| 16. | Układ hamulcowy ABS+ESP | TAK/NIE |
| 17. | Maksymalna emisja CO2 w cyklu mieszanym: 220 g/km | TAK/NIE |
| 18. | Norma emisji spalin: EURO 6d | TAK/NIE |
| 19. | Maksymalne średnie spalanie w cyklu mieszanym: do 10l/100km | TAK/NIE |
| 20. | Skrzynia co najmniej 7 biegowa + wsteczny, manualna lub automatyczna | TAK/NIE |
| 21. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK/NIE |
| 22. | Kolor nadwozia: z katalogu producenta | TAK/NIE |
| 23. | Długość całkowita min. 4900 mm, maksimum 5500 mm | TAK/NIE |
| 24. | Szerokość całkowita min. 1900 mm (bez lusterek) | TAK/NIE |
| 25. | Wysokość pojazdu: maksimum 2000 mm | TAK/NIE |
| 25. | Tapicerka skórzana | TAK/NIE |
| 26. | Poduszki powietrzne minimum czołowe od strony kierowcy i pasażera oraz boczne z przodu i z tyłu | TAK/NIE |
| 27. | Gniazdo 12 V z przodu i w przestrzeni bagażowej | TAK/NIE |
| 28. | Klimatyzacja manualna lub automatyczna z rozprowadzeniem przód-tył | TAK/NIE |
| 29. | Dodatkowe ogrzewanie postojowe - wodne | TAK/NIE |
| 30. | Funkcja Start –Stop | TAK/NIE |
| 31. | Zabezpieczenie antykradzieżowe minimum immobiliser. | TAK/NIE |
| 32. | Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem. | TAK/NIE |
| 33. | Komputer pokładowy z menu w języku polskim. | TAK/NIE |
| 34. | Pojemność zbiornika min. 50 L. | TAK/NIE |
| 35.  | Zabezpieczenie przed błędnym tankowaniem | TAK/NIE |
| 36. | Koła aluminiowe min. 15”. | TAK/NIE |
| 37. | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, rozmrażane . | TAK/NIE |
| 38. | Regulacja kolumny kierownicy w 2-płaszczyznach. | TAK/NIE |
| 39. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przód i tył. | TAK/NIE |
| 40. | Sygnał nie zapiętego pasa pasażera | TAK/NIE |
| 41. | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy | TAK/NIE |
| 42. | Czujniki parkowania min. tył. | TAK/NIE |
| 43.  | System parkowania - kamera 3600 | TAK/NIE |