Postępowanie nr:  **BZP.2710.96.2024.AP**

**Załącznik nr 3a do SWZ**

**ZADANIE NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**– SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dostawa pipet automatycznych dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Biologii Rozwoju Roślin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla każdego zestawu pipet automatycznych**  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA**poprzezodpowiednie wskazanie oraz wskazuje **TAK** lub **NIE**, a w miejscuwykropkowanym określa w sposób **jednoznaczny** **oferowane urządzenie** poprzez wpisanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech innych jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób:TAK/~~NIE~~ |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Parametry techniczne pojedynczego zestawu pipet automatycznych** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA:****Producent:****…………………………….****Model:****…………………………….****Nr katalogowy\*:****…………………………….**\*Bądź inne cechy jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt…………………………………………. |
|  | W skład **pojedynczego zestawu pipet** musi wchodzić: * 1 pipeta w zakresie 0,5-10 µl,
* 1 pipeta w zakresie 10-100 µl,
* 1 pipeta w zakresie 100-1000 µl,
* 1 pudełko z 96 końcówkami dedykowanymi 10 μl,
* 1 pudełko z 96 końcówkami dedykowanymi 200 μl,
* 1 pudełko ze 100 końcówkami dedykowanymi 1000 μl,
 | TAK / NIE |
|  | Dodatkowo do każdego zestawu pipety dołączone:* klucz kalibracyjny do samodzielnej kalibracji przez użytkownika
* smar do pipet
* instrukcja obsługi
 | TAK / NIE |
|  | Możliwość autoklawowania pipet w całości | TAK / NIE |
|  | Blokada nastawy pojemności | TAK / NIE |
|  | Wyrzutnik z regulowaną długością | TAK / NIE |
|  | Nastawa objętości pokrętłem tłoka oraz pokrętłem na rękojeści | TAK / NIE |
|  | Statyw do każdego zestawu | TAK / NIE |

**Dokument musi być opatrzone odpowiednio przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**