**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Wynajem, montaż i serwis 8 (opcjonalnie 10) fontann wody pitnej

1. Adres:

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. Nazwa i kody CPV:

**41110000-3 – woda pitna**

**50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne**

1. Zamawiający:

**Akademia Wojsk Lądowych**

**imienia generała Tadeusz Kościuszki**

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. **Przedmiot zamówienia**

Wynajem, montaż i serwis fontann wody pitnej

1. **Zakres usługi**
2. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż i demontaż 8 fontann wody pitnej (z opcją na 10 szt.).
3. Opcja dotycząca 10 szt. fontann wody pitnej możliwa po montażu 8 szt. fontann i określeniu wydajności.
4. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego i jest uzależnione od potrzeb Zamawiającego.
5. Lokalizacja miejsca realizacji znajduje się w obszarze zamkniętym, stanowiącym własność Zamawiającego w budynku kuchni – budynek 112.
6. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmują:
7. dostawę fontann wody pitnej spełniających wymagania Zamawiającego, uwzględniającą: transport, rozładunek oraz ustawienie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w sposób stabilny, tj. aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
8. do usługi montażu Wykonawca doliczy i dostarczy w terminie 7 dni przed planowaną dostawą fontann:

- trójniki 50x50 kąt 90° PCV – 5 szt.,

- obejma do rur PCV 50 – 7 szt.,

ww. asortyment nie stanowi przedmiotu najmu i po montażu przechodzi na własność Zamawiającego;

1. demontaż, załadunek i wywóz fontann wody pitnej po zakończeniu umowy.
2. Wynajmujący zapewni interwencję serwisanta w czasie do 48 godzin w celu usunięcia awarii lub w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii wymianę/naprawę fontanny w czasie do 48 godzin (od stwierdzenia braku takiej możliwości).
3. Dostawę wody zapewnia Zamawiający.
4. **Wymogi ogólne**

Fontanna wody pitnej powinna:

- być wolnostojąca,

- pobierać wodę wodociągową,

- być wykonana z materiału odpornego na wandalizm,

- być wyposażona w przycisk sterowania strumieniem wody,

- być wyposażona w dodatkowy kranik do nalewania wody do butelki lub kubka.

1. **Termin realizacji**

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:

1. dostawa i montaż fontann wody pitnej nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy,
2. świadczenie usługi wynajmu – od dnia dostawy i montażu fontann do 30.06.2023r z opcją przedłużenia okresu najmu na kolejnych 6 miesięcy na pisemne zlecenie Zamawiającego.

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022