|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 24 maja 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.15.C.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV, stalową i aluminiową wraz z parapetami z blachy powlekanej oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych w budynku administracyjnym KPP w Sokółce** (postępowanie 15/C/22):

**Sprostowanie do wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ z dnia 20 maja 2022r.:**

**Pytanie nr 3:**

W szczegółowej specyfikacji technicznej jest informacja (pkt. 6) że okna mają mieć zaczepy antywyważeniowe, ale nie mają wymaganej klasy antywłamaniowej. Czy jest jakaś wymagana liczba zaczepów anywyważeniowych?

**Odpowiedź:**

**Powinno być:** Stolarka okienna w klasie RC2N, szkło P2 od zewnątrz.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*

Wyk. w 1 egz.