**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**,,Wycinka drzew w związku z zadaniem 55191 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej garnizonu Powidz – etap I” 33. BLTr”**

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Inwestycja zakłada konieczność usunięcia drzew na powierzchni łącznej 1,94 ha. Będą też realizowane wycinki powierzchniowe dla budowy złączy kablowych – łącznie 91 drzew.

Wycinki realizowane będą na podstawie następujących decyzji administracyjnych:

- GPOS.6131.69.2020 z dnia 21.12.2020 r. wydana przez Wójta Gminy Strzałkowo,

- OŚ.6131.92.2020 z dnia 29.10.2020 r. wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo,

- OŚ.6131.93.2020 z dnia 29.10.2020 r. wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo,

- GKM-Oś.6131.115.2020 z dnia 21.12.2020 r. wydana przez Wójta Gminy Powidz,

- Decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, zezwalająca wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, w trakcie uzyskiwania.

Miejsce składowania odpadów, sprzętu niezbędnego do wykonania prac oraz kontenerów na potrzeby biura budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem  
i Administratorem - 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

### Wycinka drzew i porządkowanie terenu po zrębie:

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz uporządkowanie terenu robót.

Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki/korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu - sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany zgodnie z wytycznymi, określonymi w zał. nr 4 do OPZ

Prace zrębowe przy istniejących szlakach komunikacyjnych będą wymagały ich czasowego wyłączenia z ruchu w związku z bezpieczeństwem osób obsługujących lotnisko oraz użytkowanego sprzętu.

Ścięte drzewa po okrzesaniu (usunięcie obwodowo gałęzi z dolnej części korony   
i odcięcie niewymiarowego fragmentu korony drzewa) jako sortymenty drzewne ustalone wg potrzeb nadleśnictwa będą czasowo składowane w pobliżu miejsca wycinki, a następnie wywiezione na plac składowy po uzgodnieniu z Nadleśnictwem Gniezno.

Pnie po wyciętych drzewach zostaną wykarczowane ze wszystkich powierzchni przewidzianych jako miejsca wykopów liniowych pod linie kablowe i nowe drogi serwisowe oraz z powierzchniowo z miejsc pod stacje transformatorowe.

Pnie z resztkami systemu korzeniowego po wykarczowaniu wraz z gałęziami Wykonawca winien zutylizować we własnym zakresie poza terenem 33. BLTr. Dopuszcza się przerobienie karp drzewnych na zrębki/korę drzewną na terenie budowy, a następnie ich utylizację poza terenem 33. BLTr.

Zanieczyszczenia nawiezione na drogi utwardzone należy usunąć na zakończenie każdego dnia pracy.

### Wykaz powierzchni przeznaczonych do wycinki – użytki leśne

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr działki** | **Nr działki przed podziałem** | **Obszar wycinki [m2]** | **Obszar wycinki [ha]** | **Obręb** | **Identyfikator** |
| 1. | 3/22 | - | 1 531,78 | 0,153 | 0003 Polanowo | 302305\_2 Polanowo |
| 2. | 3/35 | - | 290,91 | 0,029 |
| 3. | 3/36 | - | 1 075,97 | 0,108 |
| 4. | 3/37 | - | 1 601,93 | 0,160 |
| 5. | 3/38 | 3/11 | 0 | 0 |
| 6. | 3/39 | 0 | 0 |
| 7. | 3/40 | 54,5 | 0,005 |
| 8. | 3/43 | 3/18 | 677,30 | 0,068 |
| 9. | 3/44 | 1141,15 | 0,114 |
| 10. | 3/46 | 158,98 | 0,016 |
| 11. | 15/3 | - | 522,43 | 0,052 |
| 12. | 15/19 | - | 1 160,17 | 0,116 |
| 13. | 5358/1 | - | 998,86 | 0,100 |
| 14. | 5359/4 | - | 1 240,39 | 0,124 |
| 15. | 5359/5 | 5359/2 | 431,12 | 0,043 |
| 16. | 5359/6 | 79,78 | 0,008 |
| 17. | 5360/5 | 5360/2 | 2,32 | 0,0002 |
| 18. | 5360/6 | 59,84 | 0,006 |
| 19. | 5366/1 | - | 338,35 | 0,034 |
| 20. | 91/10 | - | 537,55 | 0,054 | 0016 Skąpe | 302307\_2 Strzałkowo |
| 21. | 91/11 | - | 610,07 | 0,061 |
| 22. | 91/12 | - | 5 716,32 | 0,572 |
| 23. | 295/15 | - | 890,66 | 0,089 | 0021 Ruchocin | 300310\_5 Witkowo |
| 24. | 295/49 | - | 240,16 | 0,024 |

Łączny obszar przeznaczony do wycinki: **1,94 ha**

### Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki – użytki drogowe, tereny różne

1. Gmina Powidz

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Działki** | **Nr drzewa** | **Nazwa drzewa** | **Pomiar 5cm** | **Pomiar 130 cm** | **Uwagi** |
| 1. | 1 ark 6 | 38 | dąb | 180 | 132 |  |
| 2. | 1 ark 6 | 39 | grusza | 89 | 67 |  |
| 3. | 1 ark 6 | 40 | klon | 80 | 52 |  |
| 4. | 1 ark 6 | 41 | klon | 108 | 89 |  |
| 5. | 1 ark 6 | 42 | sosna | 67 | 55 |  |
| 6. | 1 ark 6 | 43 | dąb | 47 | 40 |  |
| 7. | 1 ark 6 | 60 | dąb | 170 | 140 |  |
| 8. | 1 ark 6 | 61 | dąb | 130 | 115 |  |
| 9. | 1 ark 6 | 62 | dąb | 137 | 123 |  |
| 10. | 3/17 | 83 | sosna | 127 | 115 |  |
| 11. | 3/17 | 84 | sosna | 119 | 107 |  |
| 12. | 3/17 | 85 | dąb | 140 | 128 |  |
| 13. | 3/17 | 86 | sosna | 128 | 107 |  |
| 14. | 3/17 | 87 | dąb | 157 | 130 |  |
| 15. | 3/17 | 88 | sosna | 136 | 115 |  |
| 16. | 3/17 | 89 | dąb | 150 | 120 |  |
| 17. | 3/17 | 90 | sosna | 118 | 99 |  |
| 18. | 3/17 | 91 | sosna | 105 | 88 |  |
| 19. | 3/17 | 92 | sosna | 135 | 113 |  |
| 20. | 3/17 | 93 | dąb | 150 | 126 |  |
| 21. | 3/17 | 94 | sosna | 160 | 135 |  |
| 22. | 3/17 | 95 | sosna | 130 | 110 |  |
| 23. | 3/17 | 96 | ałycza | 60 | 47 |  |
| 24. | 3/17 | 97 | sosna | 135 | 110 |  |
| 25. | 3/17 | 98 | dąb | 162 | 148 |  |
| 26. | 3/17 | 99 | dąb | 164 | 127 |  |
| 27. | 3/17 | 100 | dąb | 136 | 105 |  |
| 28. | 3/17 | 101 | dąb | 176 | 138 |  |
| 29. | 3/17 | 102 | dąb | 122 | 94 |  |
| 30. | 3/17 | 103 | dąb | 153 | 119 |  |
| 31. | 3/17 | 104 | dąb | 260 | 201 |  |
| 32. | 3/17 | 105 | dąb | 124 | 96 |  |
| 33. | 3/17 | 106 | dąb | 93 | 73 |  |
| 34. | 3/17 | 107 | dąb | 135 | 104 |  |
| 35. | 3/17 | 108 | dąb | 128 | 100 |  |
| 36. | 3/25 | 109 | dąb | 161 | 130 |  |
| 37. | 3/25 | 110 | dąb | 174 | 140 |  |
| 38. | 3/25 | 111 | dąb | 167 | 136 |  |
| 39. | 3/25 | 112 | dąb | 135 | 103 |  |
| 40. | 3/25 | 113 | dąb | 145 | 118 |  |
| 41. | 3/25 | 114 | dąb | 149 | 120 |  |
| 42. | 3/25 | 115 | dąb | 189 | 153 |  |
| 43. | 3/25 | 116 | śnieguliczka | 21m2 | |  |
| 44. | 3/25 | 117 | dąb | 152 | 123 |  |
| 45. | 3/25 | 118 | dąb | 131 | 106 |  |
| 46. | 3/25 | 119 | dąb | 183 | 150 |  |
| 47. | 3/25 | 120 | dąb | 133 | 108 |  |
| 48. | 3/25 | 121 | dąb | 136 | 108 | martwe |
| 49. | 3/25 | 122 | dąb | 139 | 110 |  |
| 50. | 3/25 | 123 | dąb | 114 | 91 |  |
| 51. | 3/25 | 124 | dąb | 145 | 115 |  |
| 52. | 3/25 | 125 | dąb | 179 | 145 |  |
| 53. | 3/25 | 126 | dąb | 133 | 106 |  |
| 54. | 3/25 | 127 | dąb | 158 | 129 |  |
| 55. | 3/25 | 128 | dąb | 70 | 56 |  |
| 56. | 3/25 | 129 | dąb | 148 | 118 |  |
| 57. | 3/25 | 130 | dąb | 147 | 117 |  |
| 58. | 3/25 | 131 | dąb | 156 | 125 |  |
| 59. | 3/25 | 132 | dąb | 165 | 132 |  |
| 60. | 3/6 | P132 | dąb | 230 | 185 |  |
| 61. | 3/6 | P133 | dąb | 215 | 170 |  |
| 62. | 3/6 | P134 | dąb | 143 | 113 |  |
| 63. | 3/6 | P135 | dąb | 264 | 210 |  |
| 64. | 3/6 | P136 | dąb | 201 | 160 |  |
| 65. | 3/6 | P137 | grab | 122 | 97 |  |
| 66. | 3/6 | P138 | brzoza | 105 | 38/40 | podwójna |
| 67. | 15/21 | 139 | dąb | 386 | 130/112/155 |  |
| 68. | 15/14 | 140 | sosna | 71 | 60 |  |
| 69. | 15/14 | 141 | sosna | 120 | 101 |  |
| 70. | 15/14 | 142 | sosna | 53 | 45 |  |
| 71. | 15/14 | 143 | sosna | 115 | 97 |  |
| 72. | 15/14 | 144 | sosna | 57 | 48 |  |
| 73. | 15/14 | 145 | brzoza | 74 | 63 |  |
| 74. | 15/14 | 146 | brzoza | 49 | 50 |  |
| 75. | 15/14 | 147 | brzoza | 46 | 39 |  |
| 76. | 15/14 | 148 | brzoza | 60 | 50 |  |
| 77. | 301/14 | 154 | sosna | 124 | 107 |  |
| 78. | 301/14 | 155 | sosna | 122 | 107 |  |
| 79. | 301/14 | 156 | sosna | 162 | 140 |  |
| 80. | 301/14 | 157 | sosna | 168 | 145 |  |
| 81. | 301/14 | 158 | sosna | 165 | 143 |  |

Łączna ilość drzew przeznaczona do wycinki w gminie Powidz: **81 drzew**

1. Gmina Witkowo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr działki** | **Nr drzewa** | **Nazwa drzewa** | **Pomiar 5cm** | **Pomiar 130 cm** | **Uwagi** |
| 1. | 295/42 | 84. | sosna | 183 | 152 |  |
| 2. | 295/39 | W85 | sosna | 83 | 77 |  |
| 3. | 295/39 | W86 | sosna | 91 | 82 |  |
| 4. | 295/39 | W87 | sosna | 93 | 75 |  |
| 5. | 295/39 | W88 | sosna | 97 | 79 |  |
| 6. | 295/39 | W89 | sosna | 136 | 111 |  |
| 7. | 295/39 | W90 | sosna | 127 | 103 |  |
| 8. | 295/39 | W91 | sosna | 113 | 92 |  |

Łączna ilość drzew przeznaczona do wycinki w gminie Witkowo: **8 drzew**

1. Gmina Strzałkowo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr działki** | **Nr drzewa** | **Nazwa drzewa** | **Pomiar 5cm** | **Pomiar 130 cm** | **Uwagi** |
| 1. | 91/13 | 1 | sosna | 173 | 121 |  |
| 2. | 91/13 | 2 | sosna | 156 | 118 |  |

Łączna ilość drzew przeznaczona do wycinki w gminie Strzałkowo: **2 drzewa**

1. **Drewno pozyskane z użytków leśnych – Ls które zostały wyłączone  
   z produkcji leśnej należy pozyskać zgodnie z nw. wytycznymi Lasów Państwowych:**

* Pozyskane w wyniku wycinki drewno należy posegregować i ułożyć w stosy wg następujących sortymentów:
  1. grubizna iglasta: wo (dłużyce), s2b 120, s2b 250, s2a 250, s4 120;
  2. grubizna liściasta: wo (dłużyce), s2b 120. S4 120:
  3. drobnica iglasta i liściasta: m2e (pozostałości drzewne)
* Przy wyróbce sortymentów oraz przygotowaniu i pomiaru surowca drzewnego należy stosować się do zapisów zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. wprowadzającego do stosowania  
  w jednostkach organizacyjnych Lasów państwowych następujące warunki techniczne w obrocie surowcem drzewnym:
* Ścinanie i obalanie drzew liściastych należy wykonywać przy użyciu pilarki spalinowej. Ścinanie i obalanie drzew iglastych należy wykonywać przy użyciu pilarki spalinowej lub w systemie maszynowym przy użyciu maszyn wielooperacyjnych (harwester, forwarder) przy zachowaniu wymogu wyrobu drewna iglastego wielkowymiarowego (wo) w całych długościach (dłużyce) oraz w postaci drewna kłodowanego (wk).
* Uzyskane w wyniku wycinki drewno należy składować w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo Gniezno.
* Drzewa należy ciąć możliwie jak najniżej: wysokość cięcia powyżej poziomu terenu nie powinna przekroczyć max. 1/4 średnicy pnia (zgodnie  
  z obowiązującymi przepisami bhp stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 36 dyrektora generalnego lasów państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 roku).
* Wzdłuż granicy obszaru wycinki, szlaków zrywkowych oraz obszarów składowania drewna. Należy zabezpieczyć pnie rosnących drzew przed odarciem kory wynikającym z prowadzonej wycinki i zrywki drewna.
* Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 36 dyrektora generalnego lasów państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
* Należy utrzymać bieżącą przejezdność dróg leśnych położonych w obszarze prac. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco. A pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte  
  z dróg.
* Palenie odpadów (np. Pozostałych ścinków i skrawków drzewnych, gałęzi) jest niedozwolone.

1. **Drewno pozyskane z terenów będących w zarządzie WZI, na których wycinka wymaga pozwolenia gminnego:**

* Drewno pozyskane z terenów będących w zarządzie WZI, na których wycinka wymaga pozwolenia gminnego należy posegregować i ułożyć w stosy w miejscu uzgodnionym z 33.BLTr.
* Lokalizacja składowania drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenu będącego w zarządzie WZI należy po zakończeniu prac przetransportować na magazyn 33.BLTr w kompleksie 6015.
* Drewno opałowe należy pociąć na odcinki o długości 2,4m oraz 1,2m, natomiast drewno tartaczne wg. Klasyfikacji brakarskiej
* Po wycince należy opracować i przedstawić raport brakarski celem określenia ilościowej i jakościowej klasyfikacji pozyskanego surowca drzewnego. Raport musi zawierać ilość składowanego drewna i jego klasyfikację.

1. Przed przystąpieniem do prac każde drzewo należy poddać przeglądowi przyrodniczemu – zapewnia Zamawiający.
2. Dodatkowe informacje co do sposobu prowadzenia prac:

* Wykonawca zwróci się z wnioskiem do Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego o wydanie upoważnienia do wstępu na teren realizowanych prac.
* O szczegółowych terminach rozpoczęcia wykonania usługi na poszczególnych obszarach, Wykonawca poinformuje pisemnie Wojskowy Zarząd Infrastruktury oraz 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem.
* Czynności określone w przedmiocie zamówienia przeprowadzane będą pod nadzorem przedstawiciela Wojskowego Zarządu Infrastruktury lub 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.
* Z wykonania czynności objętych zamówieniem należy sporządzić protokół  
  w 3 egz. (oryginały), potwierdzony podpisem przedstawiciela Wojskowego Zarządu Infrastruktury, z których jeden egzemplarz należy przesłać wraz  
  z fakturą do Zamawiającego
* **Zamówienie, w całości należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie  
  75 dni od daty podpisania umowy.**
* Wykonawca w przygotowanym własnym Formularzu cenowym powinien uwzględnić i zastosować wielkości obowiązującego podatku VAT.
* W przypadku współpracy z podwykonawcą przy realizacji zamówienia, Wykonawca w ofercie powinien złożyć oświadczenie z jednoczesnym określeniem zakresu prac, które mają być powierzone podwykonawcy.
* Prace Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić zgodnie z przepisami BHP  
  (w tym stosowania materiałów i środków ochrony osobistej np. kask, rękawice, okulary ochronne, kamizelek odblaskowych) w sposób niepowodujący uszkodzenia mienia oraz niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ppoż. oraz ponosi pełną odpowiedzialność  
  w tym zakresie.
* Do przeprowadzenia prac na podnośniku niezbędne jest dopuszczenie pracowników do pracy na wysokości.
* Wykonawca zobowiązany jest kierować przy wycince upadek drzew tak, aby nie upadały na mury, budynki oraz sąsiednie drzewostany oraz niestwarzały zagrożenia dla życia i mienia.
* W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
* Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę min. 100 000,00 zł lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
  z przedmiotem zamówienia. Wymagane jest dostarczenie kopii polisy przed podpisaniem umowy.
* Osoby dokonujące wycinki drzew posiadać muszą zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza oraz aktualne szkolenie bhp. Kopie posiadanych dokumentów Wykonawca powinien przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy.
* Protokół / szacunek brakarski wykonany dla drzew będących własnością wojska musi zostać przygotowany i podpisany przez uprawnionego brakarza klasy III.
* Wykonawca zobowiązuje się do posiadania niezbędnego potencjału technicznego warunkującego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,  
  tj. wszystkich niezbędnych narzędzi i maszyn do wykonania przedmiotu zamówienia.
* Wykonawca zobowiązuje się do posiadania niezbędnego potencjału ludzkiego warunkującego wykonanie przedmiotu zamówienia. Po rozstrzygnięciu wyboru Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi wykaz osób (wraz z serią i nr dowodu osobistego) realizujących usługę oraz wszystkich pojazdów (marka i nr rejestracyjny).
* Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu usług tj. powinien wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie 5 lat min. 2 usługi polegające na wykonaniu wycinki o wartości min. 70 000 zł za usługę.
* Realizacja płatności następuje na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni   
  po przedstawieniu faktury wraz z załączeniem niezbędnych protokołów świadczących o wykonaniu usługi – zadania.
* Wycinkę drzew na terenie, objętym decyzją o wyłączeniu z produkcji leśnej należy wykonać po potwierdzeniu przez Zamawiającego jej uzyskania.

Załączniki: 6 na 16 str.

Zał. nr 1 - Protokół przekazania drewna – 2 str.

Zał. nr 2 - Protokół odbioru usługi – 2 str.

Zał. nr 3 – Protokół przeglądu przyrodniczego – 2 str.

Zał. nr 4 – Wytyczne do wycinki drzew - 6 str.

Zał. nr 5 - Wyciąg ze STWiOR – usunięcie drzew – 3 str.

Zał. nr 6 - Plan orientacyjny – 1 ark.

**ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik 1

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DREWNA**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Wojskowego Zarządu Infrastruktury  
 1. p. ………………………………………  
 2. p. ………………………………………  
 3. p. ……………………………………...

Przedstawiciel wykonawcy – Przekazujący:

p. ……………………………………..

Przyjmujący:

p. ……………………………………..

dokonała w dniu ………….2021 r. przekazania drewna z umowy nr ………….   
z dnia ……………. dotyczącego wykonania wycinki drzew na terenach kompleksów wojskowych będących w administrowaniu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

W wyniku wycinki pozyskano:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………  
(WYKAZ DREWNA W POSTACI TABELARYCZNEJ STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU, WRAZ Z PODZIAŁEM NA SORTYMENTY)

**SUMA:** ……………………… m3

Drewno zostało złożone na terenie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….

(PODAĆ MIEJSCE ZŁOŻENIA DREWNA)

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PODPISY:**

1. ………………………………. 2. ……………………………….

3. ……………………………….

**Przekazujący: Przyjmujący:**

4. ………………………………. 5. ……………………………….

**ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik 2

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:  
 1. p. ………………………………………  
 2. p. ………………………………………  
 3. p. ……………………………………...

1. p ………………………………………..
2. p…………………………………………
3. p…………………………………………

Przedstawiciel wykonawcy:

7. p. ……………………………………..

dokonała w dniu ………….2021 r. końcowego odbioru usługi do umowy  
o nr …………….. polegającej na wykonaniu usługi ……………………………………… na terenie …………………………………….. będącego w administrowaniu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego

przez Wykonawcę: ………………………………………………………………………………………...

na rzecz Zamawiającego: **Wojskowy Zarząd Infrastruktury**   
na podstawie umowy nr ……………. z dnia …………….

Termin realizacji robót wg umowy do ……………………

Wykonanie robót Komisja przyjmuje **bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami**Jakość wykonanych robót: ……………….

Wykonane roboty Komisja przyjmuje z następującymi usterkami: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin usunięcia usterek: ……………………………………………………………..…………………………….

*Inne uwagi komisji:*  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PODPISY:**

1. ……………………………… 2. ……………………………….

3. ………………………………. 4. ……………………………….

5. ………………………………. 6. ……………………………….

7. ……………………………… 8. ……………………………….

**ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik 3

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU PRZYRODNICZEGO**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:  
 1. p. ………………………………… kwalifikacje: ………………………………..  
 2. p. ………………………………… kwalifikacje: ………………………………..  
 3. p. ………………………………... kwalifikacje: ……………………………..

Przedstawiciel wykonawcy:

4. p. ……………………………………..

dokonała w dniu ………………. przeglądu przyrodniczego drzew przeznaczonych do wycinki na podstawie umowy o nr …………….. zawartej dnia …………….. roku, na terenie kompleksu wojskowego ………………………………………………………… będącego w administrowaniu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

a) Podczas przeglądu **stwierdzono / nie stwierdzono** występowanie miejsc lęgowych ptaków   
w postaci gniazd na drzewach przeznaczonych do wycinki.

b) Podczas przeglądu **stwierdzono / nie stwierdzono** występowanie gatunków ptaków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
6 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1348)

c) Podczas przeglądu **stwierdzono / nie stwierdzono** występowanie gatunków roślin i grzybów wymienionych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1408 i Dz. U. 2014 poz. 1409)

Komisja jednogłośnie **wyraziła / nie wyraziła** zgodę/y na przeprowadzenie prac zgodnych   
z warunkami w/w umowy.

*Inne uwagi komisji w tym informacje o występowaniu miejsc lęgowych  
i gatunkach:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano

1. ……………………………………… 2. ………………………………………

3. ………………………………………. 4. ………………………………………