**RI.7013.21.2.2023 Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego**

*…………………………………*

*………………………………..*

*(Pełna nazwa Wykonawcy)*

**FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**PO ZMIANACH Z DNIA 02-10-2023r.**

**„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Siedlnica”- etap II.**

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Siedlnica wraz z uruchomieniem sprzętu i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi, II postępowanie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | ilość | opis produktu | spełnia  tak/ nie |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | |
| 1 | **UGUL – ze stołem rehabilitacyjnym wraz z towarzyszącym wyposażeniem**  - stół rehabilitacyjny - prosta konstrukcja stalową, pokryta proszkowo lakierem. - regulacja wysokości, jest komfortowa i odbywa się elektrycznie tak samo jak i sterowanie (za pomocą pilota).  - standardowo leże składa się z dwóch części: leża właściwego oraz podgłówka.  - regulowana wysokość położenia podgłówka  - obicie jest wykonane ze zmywalnego skóropodobnego materiału.  **Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń**  - Wykonana z wysokogatunkowej stali - składa się z ośmiu prostokątnych ram przeplatanych prętami tworzącymi kratownicę.  - w jednym z boków kabiny drabinka do rehabilitacji.  Do **UGUL**a dodatkowo osprzęt **w zestawie**: pasy, linki, podwieszki rehabilitacyjne, ciężarki lub inne. | 1.  1. | Dane techniczne:   * długość: 200 cm * szerokość: min.69 cm * wysokość: od 55 cm do 85 cm * regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80° do +50°   dopusza się   * regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do +45°   Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.   * waga: 65 kg   dopusza się   * waga 82 kg * dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.:150 kg     Dane techniczne:   * Szerokość: 200 cm * Wysokość: 200 cm * Głębokość: 200 cm * Grubość siatki: 6 mm * Waga: 114 kg   Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm. |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | |
| 2 | **Rower stacjonarny rehabilitacyjny**  Typ pionowy maksymalna waga użytkownika 120 kg,  - cicha praca  - waga koła zamachowego – 7 kg  - poziomy obciążenia –min. 8  - siodełko z możliwością regulacji  - wyposażony w komputerek z dużym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD, który pokazuje:  - dystans  - prędkość,  - ilość spalonych kalorii,  - pomiar pulsu za pomocą,  - (RPM) ilość obrotów na min. | 1. | **Dane techniczne:**  D min. 1090 x S min.570 x W min. 1425mm  Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm. |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | |
| 3 | **Bieżnia do rehabilitacji**  **-** wyposażona w silnik i  Min. **6-punktowy system amortyzacji,**  - regulacja kąta nachylenia pasa | 1. | **Dane techniczne:**  **maksymalne obciążenie 130 kg**  moc stała silnika: 1,5 KM  **moc maksymalna silnika: 3,0 KM**  **prędkość: 0,8 – 15 km/h** –  szeroki antypoślizgowy pas bieżni – **rozmiar min.115 x 42 cm**  waga urządzenia max.60 kg  wyświetlacz LCD: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls  wejścia: USB  pomiar pulsu: sensory dotykowe  system bezpieczeństwa: klucz magnetyczny  min 6 programów treningowych |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | |
| 4 | Drobny sprzęt:  **- materac**  - wypełnienie materaca: elastyczna , średniotwarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa.  -materac obszyty atestowanym materiałem skóropodobnym.  -kolor granatowy/ niebieski.  -tapicerka łatwa w utrzymaniu w czystości.  - materac składany do transportu lub przechowywania i wyposażony w mocne uchwyty do przenoszenia.  **- wałki rehabilitacyjne**  odporny na odkształcenia pianki poliuretanowej oraz tapicerki, która cechuje się dużą wytrzymałością i trwałością.  - tapicerka łatwa w utrzymaniu w czystości.  -kolor tapicerki - granatowy  **- piłki fitness**  - charakteryzująca się wysoką elastycznością,  - odporna na duże obciążenia,  - wykonana z PVC,  - na wyposażeniu – pompka  **- drabinka**  - drewniana  - drążki wykonane z lakierowanego drewna bukowego  - boki drabinki wykonane z drewna sosnowego.  - montowana do ściany  - liczba drążków – min. 10 szt.  - okrągłe szczebelki  - w zestawie- instrukcja i okucia do montażu drabinki  - **woreczki rehabilitacyjne z grochem**  - wykonane z wytrzymałej bawełny  - woreczki wypełnione są grochem.  - kolor woreczków :  czerwony, zielony, niebieski, żółty,pomarańczowy  - **piłeczki małe z kolcami**  Kolor piłeczek:  Czerwony, zielony, niebieski, żółty pomarańczowy lub podobne odcienie  **- piłki duże**  - charakteryzująca się wysoką elastycznością,  - odporna na duże obciążenia,  - wykonana z PVC,  - na wyposażeniu – pompka  - **drążki**  **- drewniany**  **- kulki do ćwiczeń**   |  | | --- | | - wykonana z wytrzymałego  materiału  - poręczna  Kolor: żółta, czerwona, zielona,  niebieska , pomarańczowa | |  | lekka i poręczna |   **- gumy do ćwiczeń**  - specjalistyczne gumy wykonane z wytrzymałego lateksu,  - kolor: czarny, szary, czerwony | 5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5. | **- dwuczęściowy** o wymiarach min. 170x65x5 cm.  Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.  **Wymiar: 60 x 100 cm**  Wymiary:  1 szt. – czerwona - 55 cm  2 szt. – niebieska – 65 cm  2 szt. – zielona – 75 cm   1. **wymiary :195 x 80 cm**   Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.  Wymiar woreczka:  11cm x11 cm  Waga 100 gram  Średnica piłeczki 7 cm    – czerwona - 55 cm  **60 cm – 3 szt.**  **90 cm 2 szt.**  Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 5 cm.  Wymiary: szer. min. 50 mm  Dł. 50 cm  Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: dla długości +/- 5 cm. |  |
| 5 | Akcesoria do łazienki – uchwyty  **Uchwyt nieruchomy 60 cm**,  - prosty ze stali nierdzewnej (połysk)  - zestaw montażowy w komplecie  - maskownica śrub - maksymalne obciążenie 120 kg  **Uchwyt uchylny**  **do prysznica 60 cm**  - ze stali nierdzewnej (połysk)- - zestaw montażowy w komplecie - maksymalne obciążenie 120 kg  **Uchwyt uchylny przy umywalce**  **60 cm**  - prosty ze stali emaliowanej na biało - zestaw montażowy w komplecie - rozetki maskujące– może wystąpić na wyposażeniu- podkładki silikonowe niwelujące nierówności - łatwe w utrzymaniu czystości - stabilność uchwytu - maksymalne obciążenie 120 kg  **Uchwyt uchylny przy umywalce**  **85 cm**  - prosty ze stali emaliowanej na biało - zestaw montażowy w komplecie - rozetki maskujące – może wystąpić na wyposażeniu  - podkładki silikonowe niwelujące nierówności - łatwe w utrzymaniu czystości - stabilność uchwytu - maksymalne obciążenie 120 kg  **Krzesło prysznicowe , składane z regulacją wysokości**  -szerokie siedzisko, wykonane z wytrzymałego PCV  -wymiar siedziska min. 40 x 32 cm  - regulowana wysokość siedziska od 42 do 52 cm  - stołek jest wyposażony w mechanizm pozwalający na regulację wysokości, co umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika.  -nasadki na nóżkach przed ślizganiem | 1.  1.  2.  2.  1. | **Dane techniczne:**  **- wysokość /szerokość/ głębokość** 7,5 cm x 67,5 cm x 11,8 cm - profil okrągły: fi 32  **Dane techniczne:** - **dł. 60** cm - profil okrągły: fi 32  **Dane techniczne:** - długość : 60 cm - profil okrągły: fi 25  **Dane techniczne:** - długość: 85 cm - profil okrągły: fi 25  Dane techniczne:  - Wymiary siedziska: min.32-40 cm  dopuszcza się:  - wymiary siedziska: min.29 x 49 cm  - Regulacja wysokości: 42 -52 cm  dopuszcza się:  - Regulacja wysokości: 36 - 46 cm  - Waga: 2,00 kg  dopuszcza się:  - waga 1,5 kg  - Maksymalne obciążenie: 136 kg  Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: dla długości +/- 2 cm. |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | |
| 6 | **Łóżko jednoosobowe lekarskie**  - przeznaczone do masażu/ badań lekarskich  - obciążenie kozetki – 180 kg  - materiał kozetki – tapicerowany, skóropodobny, odporny na płyny, łatwy w utrzymaniu czystości ,  - kolor materiału - niebieski  Kozetka wykonana z rur stalowych pomalowanych farbą proszkową,  stal odporna na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki myjąco- dezynfekujące. | 1. | Całkowita szerokość – min. 55 cm  Całkowita długość – min.188 cm  Całkowita wysokość – min. 51 cm  Kąt regulacji zagłówka do 400  Dopuszczalne obciążenie – do 180 kg |  |

Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania .

…………………………………., dnia……………………….. podpis/ podpisy…………………………………………….