**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca równanie, profilowanie, wałowanie, utwardzanie kruszywem granitowym od 0÷31,5 mm) dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska przy pomocy specjalistycznego sprzętu typu: równiarka, walec.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6 (roboty w zakresie naprawy dróg)

1. Lokalizacja: Gmina Środa Wielkopolska
2. Orientacyjną wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie:

Przyjmuje się orientacyjną wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie:

1. równania, profilowania i wałowania szacuje się na ok. 710.00,00 m2
2. wbudowania kruszywa granitowego od 0÷31,5 mm szacuje się na ok. 5700 ton.

Zamawiający gwarantuje minimalną wielkość zamówienia:

1. równania, profilowania i wałowania szacuje się na ok. 500.000,00 m2
2. wbudowania kruszywa granitowego od 0÷31,5 mm szacuje się na 4000 ton.
3. Zakres usług do wykonania określać będzie Zamawiający. Odbiory zleconego zakresu usług odbywać się będą co dwa tygodnie przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wartość usług będzie wyceniania na podstawie rzeczywistego obmiaru wykonanych usług potwierdzonych przez Zamawiającego, według stawek wyłonionych w drodze przetargu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów, sprzętu i transportu niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Ewentualne wyłączenia ruchu drogowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
7. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i drogowego podczas wykonywania usług, oznakuje i zabezpieczy teren wykonywanych usług, gwarantując bezpieczeństwo osobom korzystającym z tego terenu.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.