WZ.271.83.2021

**Czersk, 2021-11-23**

Do wykonawców

**Dotyczy:** **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.**

**CZĘŚĆ I: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”.**

**CZĘŚĆ II: „Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”.**

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263734/01 z dnia 2021-11-09

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Pytanie nr 1 dotyczy:**

CZĘŚCI I: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”

Czy w ofercie należy uwzględnić armaturę do wody posiadającą standard wykonania GSK RAL, zgodnie z dokumentacją projektową? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta o parametrach równoważnych?

**Tak, istnieje możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego.**

**Pytanie nr 2 dotyczy:**

CZĘŚCI II: *„Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”*

Czy w ofercie należy uwzględnić armaturę do wody posiadającą standard wykonania GSK RAL, zgodnie z dokumentacją projektową? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta o parametrach równoważnych?

**Tak, istnieje możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego.**

**Część I – „ Budowa sieci wod - kan w ul. Ułańskiej w Rytlu**”

1. Czy w ramach budowy sieci wod – kan inwestor potwierdza zastosowanie rur dla kanalizacji PVC SN4 ( projekt pkt 5.5.2)?

**Należy zastosować rury dla kanalizacji PVC SN8**

1. Na odcinku budowy sieci kanalizacji sanitarnej S4 – S8 występuje kolizja z kolektorem kanalizacyjnym i siecią wodociągową w 24 i pz-2. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac na wskazanych odcinkach.

**Na PZT na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej S4-S8 nie występuje kolizja z kolektorem kanalizacyjnym i siecią wodociągową jedynie przecinają się z projektowanymi przyłączami**

**w-k i przewodem elektrycznym.**

1. Czy Urząd posiada projekt geotechniczny.

**Nie posiada.**

1. Proszę o doprecyzowanie zakresu odtworzenia pasa drogi w ramach zadania. Czy odtworzenie należy wykonać do stanu pierwotnego, czy uzupełnić nawierzchnie drogi tłuczniem gr 10cm na powierzchni 1600 m2? Dotyczy uzgodnienia nr 7230.1.179. z dnia 24.11.2017 roku Urzędu Miejskiego Czersk.

**Należy przywrócić nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.**

1. Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

**Zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Część II – „ Budowa sieci wodociągowej w Łukowie etap II**

1. Czy Inwestor posiada projekt geotechniczny?

**Nie posiada.**

1. W jakich kategoriach dróg zaprojektowano sieć wodociągową?

**Drogi gminne.**

1. Czy inwestor posiada uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg? , jeżeli tak to proszę o załączenie?

**Drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego.**

1. Czy inwestor dopuszcza wykonanie przewiertów sterowanych dla projektowanej sieci wodociągowej?

**Tak.**

1. Czy w ramach przyłączy wodociągowychP22-P29 należy przewidzieć wejścia do budynków, montaż zestawów wodomierzowych , armatury, studni wodomierzowych z wyposażeniem?

**Nie, tylko do granicy działek, zgodnie z zestawieniem przyłączy (załącznik do dokumentacji projektowej), gdzie podano lokalizację oraz zakres dla poszczególnych nieruchomości.**

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania : platformazakupowa.pl/pn/czersk
2. a/a