**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA:**

**Część II – D*ostawa i montaż wyposażenia nowo budowanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach na ul. Kościelnej 38.

**Zakres prac obejmować będzie:**

1. **Meble biurowe (biurka, szafy, szafki, stoliki) wykonane z płyt laminowanych**

Wymagania ogólne:

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej (zgodnie z normą PN-EN 14322:2022-04) w klasie higieny E1, odpornej na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć. Meble przeznaczone do długotrwałego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. Wszystkie krawędzie blatów, szuflad i drzwi wykończone okleiną z PCV o grubości 2mm. Grubość płyty min 18mm. Rodzaj płyty KRONOSPAN K350 RT Concrete Flow.

W trakcie prac montażowych Zamawiający wskaże miejsca nawierceń „przelotek” w biurkach i dostawkach. Do każdego biurka i dostawki wykonawca winien dostarczyć po jednym komplecie „przelotek”. Zawiasy przy drzwiach typu puszkowego.

Meble biurowe winny spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 148 poz. 973 ze zm.) Meble winny spełniać wymogi i normy z zakresu BHP.

Przed zamówieniem, dla każdego elementu wyposażenia należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego co najmniej kartę katalogową produktu a dla mebli wykonywanych na wymiar rysunki lub szkice obrazujące jego wygląd i ostateczne wymiary. Podane wymiary mebli są orientacyjne a przed ich wykonaniem należy wykonać obmiar z natury w celu dokładnego ich dopasowania.

**Biurka – 8 szt.**

Biurko prostokątne o wymiarach blatu (+/- 2%): długości: 1600 mm, głębokość blatu: 750 mm, wysokość blatu: 780 mm, grubość blatu min 36mm, obustronne nogi z płyty laminowanej gr min 36mm o szerokości 750mm (zlicowana z krawędzią blatu), szafka podblatowa z 4 szufladami, szerokość szafki 450mm, głębokość szafki 450mm, prowadnice metalowe o parametrach nie gorszych niż np. prowadnica Tandembox firmy Blum, wszystkie szuflady wyposażone w uchwyt w kolorze czarnym i zamki, pomiędzy nogami blenda/osłona z płyty gr 18mm o wysokości 550mm (dolna krawędź zakończona obrzeżem),

**Szafa ubraniowa w gabinetach lekarskich– 3 szt.**

Szafa dwuskrzydłowa o wymiarach (+/- 2%): szerokość: 800 mm, głębokość 550 mm, wysokość: 1900 mm, szafa na 4 nóżkach o wysokości 80-100mm z regulacją wysokości, w kolorze czarnym, wewnątrz pionowa przegroda, z prawej strony dwie ruchome półki i rurka na wieszaki, z lewej strony 5 ruchomych półek. Skrzydła wyposażone w uchwyty w kolorze czarnym.

**Komoda – 4 szt.**

komoda dwuskrzydłowa o wymiarach (+/- 2%): szerokość: 800 mm, głębokość: 350 mm, wysokość: 1200 mm, komoda na 4 nóżkach o wysokości 80-100mm z regulacją wysokości, w kolorze czarnym, wewnątrz 3 ruchome półki. Skrzydła wyposażone w uchwyty w kolorze czarnym. Zawiasy metalowe, puszkowe, kąt otwarcia 110o, cichy domyk, regulacja w trzech płaszczyznach wraz z bezstopniową regulacją głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodową regulację wysokości, system samodomykania.

**Stolik śniadaniowy – pomieszczenia socjalne – 2 szt.**

Stolik śniadaniowy o wymiarach (+/- 2%): długości:600 mm, głębokość blatu:600 mm, grubość blatu min 36mm, materiał płyta laminowana, 4 nogi metalowe o wymiarach 60x60mm regulacją wysokości +30mm, kolor czarny.

**Lada recepcyjna – 2 szt.**

Narożna lada recepcyjna posiadająca zróżnicowaną wysokość pozwalającą na obsługę w pozycji stojącej ora siedzącej – udogodnienie dla osób niepełnosprawnych.

Lada narożna o szerokościach 2000 x 2000. Element niższy nr 1 o wymiarach szerokość: 1400 mm, głębokość: 900 mm, wysokość: 780 mm, grubość blatu min 36mm. Element niższy nr 2 o wymiarach szerokość: 2000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 780 mm, grubość blatu min 36mm. Szafka z 4 szufladami, szerokość szafki 450mm, głębokość szafki 450mm, prowadnice metalowe o parametrach nie gorszych niż np. prowadnica Tandembox firmy Blum, wszystkie szuflady wyposażone w uchwyt w kolorze czarnym,

Narożny element podwyższony o szerokościach: 2000 mm oraz 1200 mm, głębokość: 350 mm, wysokość: 1200 mm, grubość płyty 18 mm.

**Szafki w pomieszczeniach porządkowych – łącznie 4 szt.**

1. Szafka wisząca (pom. nr.7) szerokość 440mm, głębokość 220mm, wysokość 1800mm wewnątrz 3 ruchome półki. Bez frontu.
2. Szafka wisząca (pom. nr.1.12) szerokość 600mm, głębokość 450mm, wysokość 1500mm wewnątrz 3 ruchome półki. Bez frontu.
3. Szafka wisząca (pom. nr.5a) szerokość 500mm, głębokość 250mm, wysokość 1100mm wewnątrz 3 ruchome półki. Bez frontu.

**Szafa ubraniowa – w pomieszczeniach socjalnych – 15 szt.**

Szafa stojąca jednoskrzydłowa o wymiarach (+/- 2%): szerokość: 340 mm, głębokość 500 mm, wysokość: 1900 mm, szafa na 4 nóżkach o wysokości 80-100mm w kolorze czarnym z regulacją wysokości, wewnątrz pionowa przegroda, z prawej strony dwie ruchome półki i rurka na wieszaki, z lewej strony 5 ruchomych półek. Skrzydła wyposażone w uchwyty w kolorze czarnym.

**Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu przy świetlicy wiejskiej**

Wymagania ogólne:

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej (zgodnie z normą PN-EN 14322:2022-04) w klasie higieny E1, odpornej na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć. Meble przeznaczone do długotrwałego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. Wszystkie krawędzie blatów, szuflad i drzwi wykończone okleiną z PCV o grubości 2mm. Grubość płyty min 18mm. W szafkach wyposażonych w szuflady - prowadnice metalowe o parametrach nie gorszych niż np. prowadnica Tandembox firmy Blum, w szafkach otwieranych na boki - zawiasy typu puszkowego.

Wszystkie szafki wyposażone w uchwyt w kolorze czarnym.

Realizacja możliwa po wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego, wykonanej przez wykonawcę koncepcji projektu zabudowy meblowej.

Zabudowa kuchenna narożna, montowana w pomieszczeniu w ciągu dwóch ścian o szerokościach 2430 mm oraz 3000 mm, składająca się z:

* Szafek dolnych wraz z blatem laminowanym

składających się z mebli dostosowanych do zabudowy sprzętów wymienionych poniżej oraz z przynajmniej z szafki wyposażonej w 4 szuflady o szerokości nie mniejszej niż 60 cm oraz

* Szafek wiszących

o wysokości 60 cm wyposażonych w wewnętrzne ruchome półki,

* Sprzętów do zabudowy, w przypadku sprzętów AGD, powinien być to zestaw jednej marki:
* Zmywarka o szerokości 60 cm,
* Chłodziarka podblatowa,
* Płyta indukcyjna 2 palnikowa o szerokości 30 cm,
* Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,
* Bateria kuchenna.

1. **Pozostałe wyposażenie**

**Krzesła – fotel biurowy – 9szt.**

Ergonomiczne krzesło biurowe. Posiadające tapicerowane siedzisko, oparcie wykonane z tkaniny siateczkowej oraz regulowany zagłówek siateczkowy. Stabilna, 5-ramienna podstawa w kolorze czarnym z kółkami przystosowanymi do powierzchni twardych. Cechy funkcjonalne krzesła:

- mechanizm samoważący, dzięki czemu krzesło dostosowuje się do wagi użytkownika,

- wygodne siedzisko z funkcją wysuwu oraz płynną regulacją wysokości,

- oparcie z regulowaną wysokością podparcia dla odcinka lędźwiowego,

- regulowane odchylenie oparcia z funkcją zabezpieczającą przed przypadkowym uderzeniem w plecy

- regulowane podłokietniki w zakresie góra-dół,

- regulowany zagłówek w zakresie góra-dół oraz przód-tył

Wymiary całkowite (WxSz): około 122-130x68cm

**Krzesła – dla pacjentów (w gabinetach) - 17 szt.**

Krzesło z metalowym stelażem w kolorze czarnym, siedzisko wykonane z technopolimeru w kolorze czarnym. Wymiary krzesła (szerokość i głębokość siedziska 520x540), wysokość do siedziska 460, wysokość całkowita krzesła 815

**Ławki recepcyjne**

3-osobowe – 2 szt.

4-osobowe - 3 szt.

Ławka recepcyjna wyposażona w siedziska, wykonane z technopolimeru. Siedziska w kolorze czarnym. Stelaż ławki wykonany ze stalowych profili, o grubości blach od 2 do 5 mm. Stelaż malowany proszkowo, w kolorze czarnym. Wymiary pojedynczego siedziska (SxGxW) 450x520x410. Wymiary ławki 3-osobowej – szerokość 1500-1530. Wymiary ławki 4-osobowej – szerokość 2000-2030

**Ściana dekoracyjna z mchu – 1szt**

**CHROBOTEK o wymiarach około 1000 mm x 2900 mm**

Obraz ze stabilizowanego mchu chrobotka, poduszkowego i płaskiego PREMIUM o wymiarach 1000 mm x 2900 mm. Rama półmatowa, lakierowana i zabezpieczona przed wilgocią.

**Szafki kartotekowe medyczne – 7 szt.**

Szafki kartotekowe medyczne metalowe z szufladami do przechowywania **kart pacjentów** w kopertach oraz **dokumentacji medycznej** formatu B-5

Szafki o wymiarach, wysokość: 1288 mm, szerokość: 360 mm, głębokość: 580 mm. Wyposażona w 5 szuflad na pojedynczy rząd kartotek B5, układanych poziomo. Wymiary użytkowe szuflady (wys. x szer. x głęb.) wysokość: 225 mm, szerokość: 278 mm, głębokość: 500 mm. Pełny (100%) wysuw szuflad na prowadnicach teleskopowych. Nośność szuflady 60kg. Zamek centralny z mechanizmem wysuwu tylko jednej szuflady. Wykonane z blachy o grubości **0,6 - 2,0mm,** malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi), zamykane **zamkiem centralnym,** cylindrycznym na klucz płaski.

**Monitoring**

Zakres prac obejmuje uzbrojenie istniejącej instalacji (okablowania) w 4 kamery monitoringu zewnętrznego i 2 kamery monitoringu wewnętrznych wraz z rejestratorem oraz niezbędnym osprzętem pozwalającym na uruchomienie i pracę. Kamery o parametrach nie gorszych niż np. Dahua IPC-HFW5442E-SE-0280B, rejestrator o parametrach nie gorszych niż np. Dahua NVR4216-4KS2/L + HDD 6TB.

**Wieszak ścienny – 8 szt.**

Wieszak ścienny na okrycia wierzchnie pacjentów o metalowej konstrukcji w kolorze czarnym, mocowany do ściany za pomocą dwóch przyspawanych haczyków. Wieszak o szerokości 60 cm

**Stoły konferencyjne do świetlicy wiejskiej – szt. 8**

Składany stół wyposażony w chromowane stelaże z możliwością składania. Blat wykonany z dwustronnie melaminowanej płyty o klasie higieniczności E1, gr. 25 mm, obrzeże – gr. 2 mm, w kolorze popiel. Stół o wymiarach blatu szerokość: 1600 mm, głębokość: 700 mm

**Krzesła do świetlicy wiejskiej – szt. 60**

Krzesło z metalowym stelażem w kolorze czarnym, siedzisko wykonane z technopolimeru w kolorze czarnym. Wymiary krzesła (szerokość i głębokość siedziska 520x540), wysokość do siedziska 460, wysokość całkowita krzesła 815

**Regał metalowy – 2 szt.**

Regał metalowy o wymiarach min 1600x1000x400mm, 5 metalowych półek, nośność każdej półki min 80kg

**Kosa spalinowa – 1 szt.**

Pojemność skokowa min 27,2cm³, moc kW/KM 0,75/1, ciężar około 4,9kg, poziom ciśnienia akustycznego z narzędzia 95 dB(A), wartość drgań lewa/prawa m/s² 5,5/5,5, długość całkowita 170cm

średnica cięcia min 420 mm, zawartość zbiornika 0,33l, głowica żyłkowa typu AC 25-2

**Kosiarka spalinowa – 1szt**

Pojemność silnika min 139 cm³, korpus stal, napęd, pojemność kosza min 45 l, szerokość cięcia min 40 cm, koła min 15 i 18 cm (przednie/ tylnie) - łożyska kulkowe, regulacja cięcia centralna, funkcje zbierania do kosza, silnik typu np. K 603, OHV autossanie,

**Odkurzacz medyczny – 1szt**

Rodzaj produktu: Odkurzacz przemysłowy

Zasilanie: Sieciowe

Moc [W]: 1380W

Pojemność pojemnika/worka [l]: min 27l

Praca bezworkowa: Tak

Praca na mokro: Tak

Funkcje dodatkowe: Możliwość pracy na sucho i mokro

Typ filtra: Kartridżowy

Wyposażenie: Filtr kartridżowy, Papierowa torebka filtracyjna, Rura (2 szt.), Ssawka do podłóg, Ssawka szczelinowa, Torebka filtracyjna, 1 szt., Wąż dł min 2m

Przeznaczenie: Do użytku profesjonalnego

Długość przewodu [m]: min 7.5m

Waga [kg]: około 7.5kg

Gwarancja: 24 miesiące, Door To Door

Poziom hałasu [dB]: max 72dB

**Pozostałe wyposażenie**

Łopata z metalowym trzonkiem, około 230x270mm.

Grabie ogrodowe, min 16 zębów, trzonek metalowy długości min 130cm.

Grabie wachlarzowe do liści, szerokość robocza min 45cm, długość trzonka około 130cm

Łopata do śniegu z trzonkiem aluminiowym, szerokość łopaty min 36cm, materiał głowicy polipropylen.

Łopata do śniegu z uchwytem metalowym, szerokość łopaty min 82cm, materiał głowicy polipropylen.

Miotła szerokości min 50cm z trzonkiem drewnianym, materiał włosa PCV.

Wąż ogrodowy długości 30m, średnica ¾”, wraz ze złączkami końcówką/zraszaczem do podlewania.

Metalowy uchwyt ścienny na wąż ogrodowy.

Konewka ogrodowa o pojemności 10l z tworzywa sztucznego.

Drabina aluminiowa rozkładana 6 stopniowa – 2 sztuki.

Drabina aluminiowa rozkładana 3x 6stopni.

Uchwyt na narzędzia ogrodowe min 5 wieszaków/haczyków montowanych na systemowej listwie długości min 60cm. Wieszaki przystosowane do zawieszana ciężkich narzędzi.