WK.7021.2.58.2023.BL

Siechnice, dnia 17 listopada 2023 r.

...............................................................


pieczęć zamawiającego

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach   
w zakresiezamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

***Remont urządzeń oraz nawierzchni na terenie siłowni plenerowej   
przy ul. Gwiaździstej w Radwanicach w gm. Siechnice***

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu urządzeń oraz nawierzchni siłowni plenerowej zlokalizowanej przy ul. Gwiaździstej w Radwanicach na dz. nr 955.

****

Siłownia plenerowa znajduje się w obrębie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej. Siłownia została zamontowana 2015 r. Producentem urządzeń jest STARMAX. W obrębie siłowni znajduje się 11 urządzeń, tablica z regulaminem, 6 ławek   
z oparciami oraz 4 kosze na śmieci. Wymiary - ok. 12 x 24m. Nawierzchnia siłowni – żwirowa.

****

W ramach zadania – należy wykonać następujące prace:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | URZĄDZENIE/ WYPOSAŻENIE/ NAWIERZCHNIA | ZAKRES PRAC |
| 1 | Twister + Wahadło | Urządzenia należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić słup oraz umieścić na nim brakujące naklejki z instrukcją użytkowania urządzeń – instrukcje należy pozyskać od producenta. Ponadto całość należy oczyścić  z kurzu, pyłu, piasku, zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5694.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5695.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5696.JPG | | |
| 2 | Biegacz | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić pylon oraz umieścić na nim brakujące naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcję należy pozyskać od producenta. Ponadto całość należy oczyścić  z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5698.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5699.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5700.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5702.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5701.JPG | | |
| 3 | Orbitrek | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić pylon oraz umieścić na nim brakujące naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcję należy pozyskać od producenta. Ponadto całość należy oczyścić  z kurzu, pyłu, piasku, zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5706.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5703.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5704.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5705.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5707.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5708.JPG | | |
| 4 | Koło + Kierownice | Urządzenia należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić słup z grafitti oraz umieścić na nim brakujące naklejki z instrukcją użytkowania urządzeń – instrukcje należy pozyskać od producenta. Ponadto całość należy oczyścić  z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5711.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5712.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5714.JPG | | |
| 5 | Drabika + Poręcze równoległe | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić pylon z rysunku oraz umieścić na nim nowe naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcję należy pozyskać od producenta. Ponadto całość należy oczyścić  z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5715.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5717.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5716.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5718.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5720.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5721.JPG | | |
| 6 | Jeździec | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić słup oraz umieścić na nim brakujące naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcję należy pozyskać od producenta. Ponadto całość należy oczyścić  z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5724.JPG    E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5725.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5726.JPG | | |
| 7 | Ławka + Prostownik pleców | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić pylon oraz umieścić na nim nowe naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcje należy pozyskać od producenta. Ponadto należy usunąć graffiti, a całość oczyścić z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5727.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5729.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5730.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5731.JPG | | |
| 8 | Wyciskanie siedząc + wyciąg górny | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić pylon oraz umieścić na nim nowe naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcję należy pozyskać od producenta. Ponadto należy usunąć graffiti, a całość oczyścić z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5735.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5736.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5737.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5738.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5739.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5741.JPG | | |
| 9 | Rowerek | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Ponadto należy całość oczyścić z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5744.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5745.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5746.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5747.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5748.JPG | | |
| 10 | Prasa nożna | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić pylon oraz umieścić na nim nowe naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcje należy pozyskać od producenta. Ponadto należy całość oczyścić z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5749.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5750.JPG E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5752.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5753.JPG | | |
| 11 | Wioślarz | Urządzenie należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska. Należy oczyścić pylon oraz umieścić na nim nowe naklejki z instrukcją użytkowania urządzenia – instrukcje należy pozyskać od producenta. Ponadto należy całość oczyścić z kurzu, pyłu, piasku zielonych nalotów i porostów. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5754.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5755.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5756.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5757.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5758.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5759.JPG | | |
| 12 | Tablica z regulaminem siłowni plenerowej | Tablicę należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby  i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym  do obecnego. Ponadto urządzenie należy oczyścić z piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Tablicę należy osadzić w gruncie przy wejściu na teren siłowni, a także zamontować nowy regulamin siłowni o treści zgodnej z Uchwałą Nr XII/128/19 Rady Miejskiej  w Siechnicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. *w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, placów rekreacyjnych, parków oraz terenów zieleni urządzonej stanowiących własność Gminy Siechnice.* |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5684.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5685.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5686.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5693.JPG | | |
| 13 | Nawierzchnia żwirowa | Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie usunięcie narosłej trawy wraz z utylizacją odpadu, a także uzupełnienie żwiru o 8 cm. Należy zakupić żwir płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm. Ilość potrzebnego żwiru Wykonawca musi oszacować sam w oparciu o wizję w terenie. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5728.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5727.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5734.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5740.JPG | | |
| 14 | Ogrodzenie | W ramach zadania należy uzupełnić brakujący panel ogrodzeniowy – nowy panel musi być identyczny z pozostałymi. Należy również uzupełnić brakujące zaślepki na słupkach ogrodzeniowych. |
| E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5760.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5761.JPG  E:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5762.JPGE:\BARBARA LUDWISIAK\2023\FOTO\2023-11-07 - Radwanice - siłownia\DSCN5763.JPG | | |

Zadanie Wykonawca realizuje w oparciu o własne materiały i sprzęt. Rodzaj farb należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji prac. Malowanie musi zabezpieczać urządzenia przed korozją, a farba musi być odporna na warunki atmosferyczne.

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadnia należy zagospodarować/zutylizować   
na koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji zadania.

Przed złożeniem oferty Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej celem prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej. Miejsce realizacji to teren ogólnodostępne.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860951, e-mail: [bludwisiak@umsiechnice.pl](mailto:bludwisiak@umsiechnice.pl).

1. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 marca 2024 r.
2. Kryterium oceny ofert
3. Cena - 100%
4. Inne kryteria – brak.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
6. Termin realizacji - do dnia do 31 marca 2024 r.
7. Długość gwarancji – min. 24 miesiące.
8. Cena musi zawierać w sobie całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania.
9. Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”,   
   w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
10. Ofertę należy dostarczyć:

* Poprzez platformę zakupową,
* drogą elektroniczną na adres mailowy - [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl),
* osobiście do siedziby Zamawiającego,
* pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

1. Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: ***Remont urządzeń oraz nawierzchni na terenie siłowni plenerowej przy ul. Gwiaździstej w Radwanicach w gm. Siechnice***.
2. Ofertę złożyć należy do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 12.00.
3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ludwisiak, tel. 71 786 09 51, email: [bludwisiak@umsiechnice.pl](mailto:bludwisiak@umsiechnice.pl) .
4. Termin związania z ofertą – 30 dni.
5. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
6. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
   na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )