Znak sprawy: RGGZ.271.1.10.2023 Szaflary 17.04.2023r.

Nr przetargu 10/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750818
(*strona internetowa prowadzonego postępowania*)

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: "Budowa Parku – Historyczno-Przyrodniczego wraz z urządzeniami budowlanymi infrastruktury technicznej" (przetarg powtórzony).**

**I. Wyjaśnienia treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Ławeczka pomnik – czy Inwestor posiada projekt ławeczki. Prosimy o załączenie. Jeżeli nie to czy
w zakres zadania wchodzi opracowanie projektu, akceptacja projektu przez zamawiającego
i wykonanie?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Odpowiedź

Wyjaśnienia w tej sprawie Zamawiający zamieścił w „Wyjaśnieniach do dokumentacji” w odpowiedzi na pytanie nr 1 . Plik ten jest dołączony dokumentacji przetargowej.

**Pytanie nr 2:**

Witacz Cysters - Ławeczka pomnik – czy Inwestor posiada projekt? Jak witacz ma wyglądać i jakie ma mieć wymiary, z jakiego materiału należy go wykonać. Czy w zakres zadania wchodzi opracowanie projektu, akceptacja projektu przez zamawiającego i wykonanie?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Odpowiedź:

Ławeczka – jak w odpowiedzi na pytanie nr 1

Witacz „Cysters”: pomnik ma przedstawiać zakonnika – cystersa w postaci stojącej, naturalnej wielkości tj. o wzroście ok. 160 - 170cm. Witacz „cysters” oraz ławeczka pomnik wykonane będą, jako indywidualne odlewy z brązu. Wykonawca w cenie oferty ma sporządzić projekt tej rzeźby.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o przykładowe wskazanie typu (nazwy) , koloru kostki brukowej z rozróżnieniem na ciągi piesze i jezdne.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:**

Odpowiedź:

Wyjaśnienia w tej sprawie Zamawiający zamieścił w „Wyjaśnieniach do dokumentacji” w odpowiedzi na pytanie nr 2 . Plik ten jest dołączony dokumentacji przetargowej.

**Pytanie nr 4:**

W opisie zagospodarowania mowa jest o logu Serce Podhala – prosimy o projekt nasadzeń, ewentualnie o podanie powierzchni, rodzaju i ilości roślin z których logo ma być wykonane

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:**

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek logo wg księgi znaku Gminy Szaflary wraz z podaniem rodzaju i wielkości nasadzeń.

**Pytanie nr 5:**

Ile tabliczek „Oś czasu” Zamawiający przewiduje do wbudowania?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:**

Odpowiedź:

Ilość tabliczek 15

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o załączenie przykładowej karty technicznej stacji naprawczej dla rowerów oraz o podanie przykładowego wyposażenia

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:**

Odpowiedź:

Obudowa stacji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Przykładowe wyposażenie stacji naprawczej (klucze ze stali nierdzewnej):

- wkrętak krzyżowy

- wkrętak płaski

- klucz nastawny

- klucze płaskie 4 rozmiary np .8/10 i 13/15

- klucze imbusowe 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

- pompka ręczna z manometrem i adapterem na różne rodzaje zaworów

- łyżki do opon przystosowane do opon dętkowy i bezdentkowych

- zestaw kluczy gwiazdowych TORX

- wszystkie narzędzia zamocowane do stacji naprawczej za pomocą linek ze stali nierdzewnej
w oplocie

- uchwyty umożliwiające wieszanie rowerów na czas naprawy.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o wskazanie konkretnego systemu który należy zastosować na stopie komory technicznej (izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna, warstwa filtrująca i wegetatywna

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:**

Odpowiedź:

Rozwiązania izolacji przeciwwodnych budynku technicznego zostały zamieszczone w pliku „Opis techniczny architektura” w punkcie 2.2.2

Na warstwie izolacji termicznej należy ułożyć geowłókninę ochronną o gramaturze minimum 200 g/m2. Nie przewiduje się układania warstw filtrujących.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o załączenie projektu zagospodarowania terenu w kolorystyce pozwalającej odróżnić lokalizację różnego typu nawierzchni od terenów zielonych

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:**

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek przedstawiający rodzaje nawierzchni.

**Pytanie nr 9:**

Fontanna – z jakiego kamienia przewiduje się płyty układane na buzonach, jaka grubość i w jaki sposób wykończona powierzchnia płyty. Dno okrągłe niecki ma być również wyłożone płytami kamiennymi. Wokół niecki okrągłej projektuje się szczelną zlewnie z płyt kamiennych- prosimy
o załączenie rysunku pozwalającą oszacować jej powierzchnię.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:**

Odpowiedź:

Rozwiązania projektowe okładzin kamiennych niecki fontanny dużej i małej zostały zamieszczone
w pliku „Opis techniczny architektura” w punkcie 2.2.3. Wokół małej fontanny zaprojektowano nawierzchnię z płyt granitowych gr. 5 cm układanych na podbudowie betonowej fugowanych w formie pierścienia o promieniu wewnętrznym 270 cm i promieniu zewnętrznym 370 cm.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o złączenie karty technicznej masztu oraz oprawy oświetleniowej

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:**

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek przedstawiający przykładowa oprawę oświetleniową wraz z charakterystyką.

**II. Zmiany treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: NIE DOKONANO ZMIANY TREŚCI SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **nie** ulega zmianie, tj.

Składanie ofert do 21.04.2023r. godzina 10:00

Otwarcie ofert 21.04.2023r. godzina 10:30

Załączniki:

1) Elementy oświetlenia - lampa;

2) Zagospodarowanie – kolor + nawierzchnia;

3) Logo nasadzenie zieleni.