**Zał. 1 do umowy …**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | j.m | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Typ/model/producent |
| 1 | **Urządzenie wielofunkcyjne** | szt | **1** |  |  |  |

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część 1.0 - Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry minimalne | Parametry oferowane |
| Typ:  | urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne |  |
| Funkcje: | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie |  |
| Szybkość procesora: | 800 MHz |  |
| Szybkość drukowania A4: | 50 str./min |  |
| Rozdzielczość drukowania: | 1200 x 1200 dpi |  |
| Maksymalny czas wydruku pierwszej strony | 7,5 s (z trybu gotowości) |  |
| Drukowanie dwustronne | Automatyczne |  |
| Wyświetlacz: | Kolorowy ekran dotykowy |  |
| Pamięć:  | 1 GB |  |
| Interfejsy: | USB 2.0, Ethernet (10/100/100), host USB |  |
| Obciążenie miesięczne: | Minimalnie 130 000 stron |  |
| Max. format nośnika:  | A4  |  |
| Obsługiwane nośniki : | A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Raport / |  |
| Maksymalna głośność: | 57 dBA |  |
| Podajnik dolny: | 520 arkuszy |  |
| Podajnik uniwersalny | na 50 arkuszy |  |
| Podajnik wielofunkcyjny(ADF): | Automatyczny na 80 arkuszy |  |
| Waga bez opakowania: | Do 20 kg |  |
| Dodatkowe funkcje: | Druk bezpośrednio z USB (JPG, PDF) Kompatybilność z systemami: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Linux  |  |
| Wyposażenie: | kabel zasilający, toner startowy **min 12.000 stron**, dodatkowy toner producenta drukarki pozwalający na wydruk min. **20.000 str**. A4, Kabel drukarkowy USB (min 1,8 metra), kabel Ethernet (min 1,5 metra) |  |
| Gwarancja/serwis: | 24 miesiące |  |
|  |  |  |
| **Kopiowanie** |  |
| Prędkość kopiowania: | 50 str./min |  |
| Rozdzielczość optyczna: | 1200 x 600 dpi |  |
| Powiększenie: | 25 ~ 400% (szyba skanera), |  |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu: | 1 ~ 99 stron |  |
| Czas wydruku pierwszej strony: | nie dłużej niż 9,5 sek |  |
| Kopiowanie dwustronne | Tak, automatyczne |  |
| **Skanowanie** |  |
| Rozdzielczość optyczna: | 1 200 x 1 200 dpi |  |
| Docelowe miejsce skanowana | Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku |  |
| Prędkość skanowania w trybie czarno-białym | 50 obrazów / min. |  |
| Technologia: | Kolor CIS |  |
| **Faks** |  |
| Tryb pracy: | grupa G-3 |  |
| Szybkość: | 9600 b/s do 33,6 Kb/s |  |
| Strona tytułowa | Tworzenie własnych stron tytułowych do wysyłanychfaksów |  |

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**