Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakiet VII – Krzesełko transportowe

Marka, typ, nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia (należy wskazać)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagane i oferowane parametry techniczne

Instrukcja wypełnienia:

1. W kolumnie „Parametry oferowane” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego krzesełka transportowego, natomiast w kolumnie „**TAK/NIE**” należy wpisać jedną z podanych odpowiedzi.
2. Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry wymagane” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, zatem zaznaczenie odpowiedzi ,,nie” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, a tym samym zostanie odrzucona.

**Wymagane i oferowane parametry techniczne**

**Krzesełka transportowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry wymagane / Punktacja w kryterium parametry techniczne** | **Parametry oferowane**  **( Wpisać TAK/NIE, podać zakres, opisać)** |
| **Wymagania podstawowe** | | | |
|  | Krzesełko transportowe z możliwością używania jako krzesło schodowe . Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja ramy o wytrzymałości min. 250 kg | TAK |  |
|  | Odpinany, wysuwany system prowadnic gąsienicowych, umożliwia zjeżdżanie po schodach bez konieczności przenoszenia lub podnoszenia pacjenta | TAK |  |
|  | Dwa przednie koła obrotowe o średnicy min. 125 mm i dwa tylne koła stałe o średnicy min. 150 mm z blokadami | TAK |  |
|  | Podparcie głowy | TAK |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa -3 szt | TAK |  |
|  | Tylny górny uchwyt wysuwany i regulowany w czterech położeniach (min. od 1000 do1500 mm) | TAK |  |
|  | Przednie uchwyty teleskopowe regulowane | TAK |  |
|  | Winylowy materiał siedziska ,łatwo zmywalny. | TAK |  |
|  | Podnóżek | TAK |  |
|  | Składane podłokietniki | TAK |  |
|  | Waga bez gąsienic max. 11,5 kg | TAK |  |
|  | Waga z gąsienicami max. 15 kg | TAK |  |
|  | Wymiary krzesełka po złożeniu (1000 x 516 x 215 mm) | TAK |  |
| **Pozostałe wymagania** | | | |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą krzesełka | TAK |  |
| 2. | Dostawa krzesełka do 60 dni od daty obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego do 90 dni od daty obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 4. | Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego krzesełka, deklaracja zgodności, folder z parametrami technicznymi | TAK |  |
| 5. | Gwarancja, bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi urządzeń oraz bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru | TAK/wydłużenie gwarancji :  do 6 m-cy -20 pkt.  powyżej 6 m-cy 40 pkt |  |
| 6. | Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do 72 godzin. | TAK |  |
| 7. | Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie do 5 dni roboczych, | TAK |  |
| 8. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 9. | Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą krzesełka | TAK |  |

**Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty**

........................................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy