**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Sekcja Sprzętu Infrastruktury**

.................................................................................

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Wykonanie konserwacji okresowych urządzeń poddozorowych będących na wyposażeniu w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Dobre n/Kwisą, Żagań, Głogów. |
| 2. | Ilość | 6 |
| 3. | CPV | 50000000-5 |
| 4. | Inne normy | Ustawa z dn.21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2021 poz. 272 tekst jedn.) |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | Standardy techniczne, DTR urządzenie |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji okresowych urządzeń poddozorowych będących na wyposażeniu w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Dobre n/Kwisą, Żagań, Głogów.

**Termin realizacji usługi od 02.01.2025 r. do 15.12.2025 r.**

WYKAZ ILOŚCI USŁUG SERWISOWYCH W CZASIE TRWANIA UMOWY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SOI** | **Nazwa urządzenia** | **Nr kompleksu** | **Przeznaczenie rodzaj obiektu** | **Typ/nr rejestra cyjny** | **Ilość usług do wykonania** | **Uwagi** |
| **Podnośniki koszowe** | | | | | | | |
| 1. | Głogów | Star 200 P 183 podnośnik koszowy | 2245 |  | P-183/ UG 00164 | 12 | dozór pełny |
| 2. | Żagań | Star 200 P 183 podnośnik koszowy | 2610 |  | P 183/ UG 03568 | 12 | dozór pełny |
| **Pojazdy do wywozu kontenerów** | | | | | | | |
| 3. | Świętoszów | STAR 1121 SMW | 7790 | Do wywozu śmieci | SMW 20/  UG 00013 | 12 | dozór pełny |
| 4. | Dobre n/Kwisą | Star 1142 SWW | 0550 | Do wywozu śmieci | SWW/ UG 02599 | 12 | dozór pełny |
| 5. | Żagań | Star 200 SMW 20 | 2610 | Do wywozu śmieci | SMW 20/  UG 01825 | 12 | dozór pełny |
| 6. | Głogów | Star 200 SMW 20 | 2245 | Do wywozu śmieci | SMW 20/  UG 01105 | 12 | dozór pełny |

#### W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Utrzymywania w stałej sprawności technicznej poddanych konserwację urządzeń.
2. Realizowania czynności konserwacyjnych przez pracowników Wykonawcy:

- legitymujących się zaświadczeniami uprawniającymi do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. konserwacji(serwisowania) wydanymi zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 (Dz. U. 2019 poz. 1008), w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,

- posiadających świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej *w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci*   
z dnia 28.04.2003r. ( Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami): serii ,,E’’ w zakresie obsługi, konserwacji i kontrolno-pomiarowych do 1kV Grupa 1 pkt. 2 i 10 oraz serii „D”   
Grupa 1 pkt. 2 i 10.

1. Przestrzegania czasookresów wykonywania prac konserwacyjnych   
   i serwisowych.
2. Przeglądu technicznego odbywającego się zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją producenta, Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.09.2018 r. w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) **(w tym pomiary eksploatacyjne i ochronne).**
3. Ceny ujęte w ofercie są stałe i nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy

**Obowiązki Wykonawcy:**

1. W przypadku uszkodzeń (wykraczających poza zakres konserwacji) urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do: określenia przyczyn uszkodzenia, wyceny kosztów naprawy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wyceny napraw awaryjnych i robót wykraczających poza zakres konserwacji.
2. Kalkulację ceny koordynować z Kierownikiem SOI.
3. Materiały użyte do usprawnienia sprzętu rozliczane będą na podstawie rachunków zakupu zaakceptowanych przez Kierownika SOI.
4. Wycenę Wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia konieczności ww. robót.
5. Wykonawca zobowiązany będzie informować Kierownika SOI o stanie technicznym urządzeń poprzez wpis do dziennika konserwacji i protokołu odbioru prac konserwacyjno-serwisowych (zał. nr 1).
6. Wykonawca będzie na bieżąco w dzienniku konserwacji każdego urządzenia dokonywał wpisów o każdorazowym wykonywaniu czynności przy urządzeniu. Dziennik konserwacji znajduje się w SOI.
7. Wykonawca będzie odpowiadać za stan techniczny Urządzeń Dźwigowych przed Inspektorem Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT).
8. Wykonawca w ramach podpisanej umowy będzie zobowiązany do uczestniczenia w badaniach okresowych i doraźnych kontrolach realizowanych przez WDT.
9. Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół odbioru podpisany przez Kierownika SOI właściwego dla zadania (zał. nr 1).
10. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną za wszelkie straty i szkody w mieniu Zamawiającego powstałe na skutek niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy.
11. W trakcie realizacji czynności konserwacyjnych Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska.
12. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność karną i finansową /odszkodowania/ za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem ludzi /bezpośrednich użytkowników urządzeń/ wynikłe na skutek nie właściwie prowadzonej konserwacji.
13. Konserwacja urządzeń odbywać się będzie w dni robocze i w czasie godzin pracy SOI tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30, w piątki od godz. 7.30 do 12.00.
14. **Wykaz zasadniczych czynności konserwacyjnych**
15. **Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie pojazdów podlegających zgodnie   
    z przepisami dozoru technicznego comiesięcznej konserwacji:**

a) sprawdzenie działania obwodów starowania i sygnalizacji rygli bezpieczeństwa, chwytaczy, urządzeń napędowych, sprawdzenie olinowania;

b) usuniecie drobnych uszkodzeń w urządzeniach dźwigowych z równoczesną wymianą części   
i materiałów (styczniki w aparaturze sterowniczej, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, rolki gumowe – według potrzeb) oraz smarowanie prowadnic;

c) oczyszczenie urządzeń napędowych i sterujących;

d) wymiana okładzin hamulcowych wraz z klockami i sprężynami – w miarę

potrzeb;

**UWAGA !!!**

**Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia czynności wynikających z DTR   
i instrukcji obsługi wymienionych urządzeń oraz wynikających z innych przepisów.**

**Zamawiający, w celu określenie wartości usługi umożliwia dokonania wizji lokalnej przedmiotowego urządzenia, po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Kierownikiem poszczególnej SOI.**

**Odbiór usługi**

1. Odbiór usługi nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę protokołu odbioru (załącznik nr 1) prócz pozycji „uwagi zamawiającego do usługi”, którą wypełnia przedstawiciel SOI.
2. **W przypadku zmniejszonej ilości wykonania usługi wynikającej   
   z potrzeby Zamawiającego (wyłączenie z eksploatacji, itp.) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o cenę jednostkową (za urządzenie podlegające dozorowi technicznemu) wyliczoną z formularza cenowego, którego dotyczy to zdarzenie.**

Załączniki:

1. Protokół odbioru prac konserwacyjno-serwisowych