**Opis przedmiotu zamówienia**

**GENERATOR OZONU – 1 sztuka**

**1. Wydajność - 30g/h**

**2.Moc – w zakresie 200W-250W**

**3.Wydajność wentylatorów w zakresie - 600m3/h-650m3/h**

**4.Ustawiany czas pracy +1 min. do 90 min.**

**5. Opóźnienie czasowe 10 sekund**

**6. Urządzenie do zastosowań komercyjnych.**

**7. Napięcie 230 V**

**8. Waga do 4 kg**

**9. Technologia wytwarzania ozonu : ciche wyładowania koronowe Corona Discharge**