**OPIS PRODUKTU**

**Cechy i funkcje**

* Mechanizm: **ES: EPRON SYNCRON, synchroniczny**
* Oparcie: **tapicerowane, niskie**
* Siedzisko: **tapicerowane**
* Podłokietniki: **R16H-CR: reg. na wysokość, materiał – stal chromowana, nakładki – poliuretan (PU)**
* Podnośnik: **pneumatyczny, standardowy**
* Podstawa: **ST28-POL: pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane**
* Pakowanie: **karton – 1 sztuka**
* Pianka siedziska: **cięta**
* Pianka oparcia: **cięta**

**Wymiary**

* Wysokość całkowita: **1035-1170 mm**
* Wysokość siedziska: **460-595 mm**
* Szerokość siedziska: **500 mm**
* Głębokość siedziska: **440 mm**
* Wysokość podłokietnika: **210-310 mm**

Symbol tapicerki – SM 02

**Skład:**100% poliester **Gramatura:**366 g/m2  **Odporność na ścieranie:**160 000 cykli Martindale **Trudnozapalność:**EN 1021-1&2 (papieros i zapałka) **Inne:**atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

Kółka do powierzchni twardych