*Załącznik nr 6 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do niżej wymienionych szkół w Gminie Przodkowo w roku kalendarzowym 2025:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa szkoły i adres** | **Parametry jakościowe pelletu** | **Przewidywana ilość w tonach** | **Rodzaj rozładunku** |
| **Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Szymichowskiego  w Pomieczynie,  83-305 Pomieczyno,  ul. Kartuska 14** | 1. Wartość opałowa nie niższa niż 18 Mj/kg 2. Wilgotność nie większa niż 10% 3. Zawartość popiołu nie większa niż 1% 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,05% 5. Gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3 6. Długość od 10 mm do 50 mm 7. Średnica 6-8 mm | **120 t** | Cysterna o rozładunku pneumatycznym |
| **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Czeczewie,  84-208 Czeczewo, ul. Gdańska 8** | 1. Wartość opałowa nie niższa niż 18 Mj/kg 2. Wilgotność nie większa niż 10% 3. Zawartość popiołu nie większa niż 1% 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,05% 5. Gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3 6. Długość od 10 mm do 50 mm 7. Średnica 6-8 mm | **80 t** | Cysterna o rozładunku pneumatycznym |
| **Szkoła Podstawowa w Szarłacie,  83-305 Szarłata,  ul. Wspólna 32** | 1. Wartość opałowa nie niższa niż 18 Mj/kg 2. Wilgotność nie większa niż 10% 3. Zawartość popiołu nie większa niż 1% 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,05% 5. Gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3 6. Długość od 10 mm do 50 mm   Średnica 6-8 mm | **12 t** | Cysterna o rozładunku pneumatycznym |

Jednorazowa dostawa do Pomieczyna i Czeczewa to min. 15 ton, max. 20 ton.

Jednorazowa dostawa do Szarłaty to max. 3 tony.

To są przybliżone ilości, wielkość dostawy każdorazowo ustalana indywidualnie z dyrektorami szkół przed dostawą.