**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wykonywanie obsług okresowych i napraw awaryjnych pojazdów ciężarowych i autobusów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ, marka pojazdu** | **Ilość** | **Rok produkcji** |
| JELCZ 442.32 | 13 | 2015-2022 |
| STAR 944 | 2 | 2002/2006 |
| STAR 266M | 1 | 1986/1987 |
| IVECO EUROCARGO 120E | 12 | 2010-2016 |
| JELCZ S662 D.43 | 13 | 2010-2016 |
| RENAULT HD004 C | 7 | 2019 |
| VOLVO FM 6X6 | 1 | 2008 |
| JELCZ 862D . 43 | 16 | 2011-2019 |
| JELCZ P862 D.43 | 2 | 2010/2019 |
| MAN LION,S COACH L | 2 | 2011 |
| MAN LION'S COACH R07 | 3 | 2015 |
| SCANIA IRIZAR | 1 | 2013 |
| RENAULT MASTER | 2 | 2018 |
| IVECO DAILY 40E15WM | 1 | 2013 |

1. Planowana do napraw i wykonywania obsług okresowych liczba pojazdów w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach kwoty określonej w umowie.
2. Zakres obsług i napraw pojazdów będzie obejmował następujące czynności:

* obsługi okresowe wynikające z przebiegu lub czasookresu użytkowania pojazdu (wskazań komputera pokładowego, lub wymagań instrukcyjnych przewidzianych dla danej marki pojazdu) z wymianą płynów eksploatacyjnych;
* diagnostyka pojazdu w celu ustalenia przyczyn usterki bez przeprowadzania naprawy;
* diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;
* naprawa instalacji elektrycznej pojazdu wraz z podzespołami;
* naprawa układu kierowniczego;
* naprawa układu hamulcowego;
* naprawa silnika i jego osprzętu;
* naprawa układu zasilania paliwem i powietrzem;
* naprawa układu przeniesienia mocy;
* określenie stopnia zużycia amortyzatorów i naprawa zawieszenia pojazdu;
* wymiana elementów osłon, owiewek;
* naprawa elementów sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej pojazdów uprzywilejowanych;
* naprawy blacharsko – lakiernicze.

1. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów, oraz ich podzespołów i układów.
2. W zakres przedmiotowych usług **nie wchodzi wymiana akumulatorów i ogumienia.**
3. Przedmiotowa usługa zostanie wykonana w siedzibie (warsztacie) Wykonawcy.
4. Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.
5. Wykonawca musi posiadać warsztat naprawczy spełniający następujące warunki:

* zadaszona nieruchomość,
* położenie w mieście Kraków lub powiecie krakowskim,
* objęty dozorem 24 godzinnym - realizowanym przez osoby lub urządzenia alarmowe lub monitoring,
* przynajmniej jedno stanowisko z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych,
* tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów.