**„Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w 2024 roku”**

**ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA ULICACH I DROGACH GMINY ROGOŹNO**

Opis standardów zimowego utrzymania, wg których utrzymywane będą drogi gminne w roku 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi**  **dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** | |
| **po ustaniu opadów śniegu** | **od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej  szerokości.  Jezdnia posypana na odcinkach  decydujących o możliwości  ruchu. | - śnieg luźny – 8 godz.  - śnieg zajeżdżony – występuje  - języki śnieżne – występuje  - zaspy – występuje do 8 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź – do 8 godz.  - śliskość pośniegowa – do 10 godz.  - lodowica do 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - śnieg luźny – do 16 godz.  - śnieg zajeżdżony – występuje  - języki śnieżne – występuje  - nabój śnieżny - występuje  - zaspy – występuje do 16 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź – do 8 godz.  - śliskość pośniegowa – do 10 godz. |
| VI | Jezdnia zaśnieżona .  Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD. | - śnieg luźny – występuje,  - śnieg zajeżdżony – występuje  - nabój śnieżny - występuje  - zaspy – występuje do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych :  - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – do 24 godz. |

**SŁOWNIK:**

- **Śnieg luźny** - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

- **Śnieg zajeżdżony** - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

- **Nabój śnieżny** - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

- **Błoto pośniegowe** - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu mieszanka piasku i soli.

1. **Drogi i ulice pierwszej kolejności**

Pierwsza kolejność zimowego utrzymania polega na utrzymaniu n/w dróg i ulic w standardzie IV. W przypadku nadmiernych opadów śniegu na polecenie zamawiającego Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcie nadmiaru śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Do tej kategorii zalicza się następujące ulice i drogi:

Plac Karola Marcinkowskiego (tylko drogi), Kilińskiego, Plac Powstańców Wlkp., Fabryczna, Kardynała Wyszyńskiego, Czarnkowska, Rynkowa, Nowa, Seminarialna i Długa, Biskupskiego, Krótka, Dworcowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Gościnna, drogi na terenie Osiedla Przemysława II, Wielka Szkolna, Wojska Polskiego (od skrzyżowania z Garbacką do Dworcowej), droga osiedlowa przy ***NETTO***, Paderewskiego, drogi na osiedlu przy ulicy Kościuszki i ul. Paderewskiego, Mała Poznańska, Wielka Poznańska (odcinek gminny), Lipowa, oraz drogi gminne:

272511P w Gościejewie od drogi krajowej nr 11

272512P w Gościejewie do drogi krajowej nr 11

272514P w Gościejewie między drogą krajową nr 11, a powiatową nr 1352P (do Ryczywołu)

273520P w Gościejewie (odcinek o nawierzchni asfaltowej) + 800 m drogi gruntowej

272553P Gościejewo – od drogi nr 11 (Zespół Szkół) do drogi nr 11 (przy budynku nr 22)

272545P Gościejewo – od drogi nr 11 do drogi nr 272515P

272509P Rogoźno-Cieśle

272517P Pruśce-Stare

272536P Słomowo (droga między drogami powiatowymi nr 2028P i 2025P)

272539P Parkowo

272522P od drogi krajowej nr 11 do Dziewczej Strugi

272538P w Garbatce od drogi powiatowej nr 2027P na odcinku o nawierzchni bitumicznej

Od drogi powiatowej 2025P (droga Boguniewska) w miejscowości Parkowo na odcinku 880 m o nawierzchni bitumicznej

1. **Drogi i ulice drugiej kolejności**

Ulice i drogi drugiej kolejności zimowego utrzymania odśnieżane będą również według standardu IV. Do tej kategorii zalicza się pozostałe drogi o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej , itp.):

Rzeźnicka, Piekarska, Mała Szkolna, Prusa od ul. Wojska Polskiego do Fabrycznej, Działkowa, Polna, Konieczyńskich, Kochanowskiego, Norwida, Orzeszkowej, Asnyka, Krzyżaniaka, Sądowa, Smolary, Topolowa, Słoneczna, Wójtostwo, Towarowa, Magazynowa, Rolna, Różana, Kwiatowa, Miodowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Ruda ciąg pieszo-jezdny (od ronda w kierunku bloków), oraz drogi gminne:

Jaracz: ul. Kasztanowa i Sołecka na odcinkach z betonowej kostki brukowej,

272535P Nienawiszcz – Boguniewo

272513P Owieczki-Owieczki Małe

273537P Jaracz-Jaracz Młyn

272524P w Międzylesiu

272520P Gościejewo w kierunku do Wiardunek na odcinku od posesji Gościejewo 108 do 116, 114- odcinek o nawierzchni bitumicznej,

272525P Boguniewo - Parkowo Moksz do Józefinowa – odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej oraz Józefinowo osiedle droga dopiero wykonana,

272531P Budziszewko – Potrzanowo, do granicy gminy,

Droga wewnętrzna w Budziszewku (za gorzelnią),

Droga w Marlewie od drogi woj. nr 241 do końca zabudowań,

Drogi w Wełnie o nawierzchni bitumicznej:

- w kierunku dawnej Spółdzielni (dz. nr 545/14),

- przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża (część działki nr 562).

**Drogi i ulice trzeciej kolejności:**

Utrzymanie zimowe na drogach i ulicach w tej grupie prowadzone będzie w standardzie V.

Do dróg III kolejności zimowego utrzymania zalicza się pozostałe ulic i drogi na terenie gminy, ulice gruntowe: Leśna, Żurawia, Kwarcowa, Reja, Zaułek, Wąska, Poprzeczna, Plażowa, Szeroka, Południowa, Ks. Werbla, Szarych Szeregów, Prusa o nawierzchni gruntowej, Łąkowa, Sobolewskiego, Chabrowa, Za Jeziorem – odcinek od drogi powiatowej do bram żłobka na terenie OSIR, oraz drogi na terenie gminy:

272515P Gościejewo-Laskowo

272516P Marlewo – Biniewo od drogi wojewódzkiej nr 241

272523P Rogoźno-Międzylesie

272526P Owczegłowy

272515P Rogoźno-Laskowo

272530P Budziszewko w kierunku Budziszewic

272519P Ruda – Nowy Młyn

272528P Budziszewko w kierunku Kostusina

272535P Nienawiszcz w kierunku Boguniewa

272527P od drogi powiatowej nr 2038P koło remizy OSP do drogi 2038P

272537P Parkowo w kierunku przepompowni ścieków

273523P w Owieczkach

1. **Drogi podlegające zimowemu utrzymaniu wg standardu VI :**

201521P Karolewo w kierunku do Sokołowa Budzyńskiego

273530P Ruda przez Kaziopole w kierunku Dąbrówki Ludomskiej (od DK11 do Nowego Młyna)

272521P Grudna w kierunku Dąbrówki Ludomskiej

272518P Rogoźno przez Marlewo do Siernik

272529P Budziszewko w kierunku Grzybowic

273529P Wełna

273537P Jaracz Młyn-Piłka

272534P Parkowo (od końca zabudowań) do Boguniewa

272547P Studzieniec-Budziszewko

272532P od drogi powiatowej 2029P do Nienawiszcza

272509P Cieśle w kierunku Potuł – odcinek o nawierzchni gruntowej

Teren Byłego Targowiska Miejskiego w Rogoźnie

Parking przy cmentarzu w Rogoźnie.