# **OPZ - VEVOR 12V 400W Turbina wiatrowa**

Specyfikacja

* Pionowa oś obrotu
* Napięcie: 12 V
* Maksymalna moc: 400 do 600 W
* Generator: 3-fazowy AC PMG
* Rodzaj hamowania: elektromagnetyczny
* Prąd znamionowy kontrolera: min 30A