**WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDU**

Miejsca umieszczenia numerów operacyjnych:

- na obu tylnych drzwiach na pasie – wysokość cyfr 15 cm, kolor biały

- na dachu pojazdu w środkowej jego części – wysokość cyfr 20 cm, kolor biały dla

 samochodów w kolorze czerwonym, czerwony dla samochodów w kolorze białym,

 srebrnym



Pas wyróżniający o szerokości 15 cm dookoła pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika.

Pas powinien być barwy czerwonej odblaskowej. Pas z tyłu pojazdu powinien być w miarę możliwości kontynuacją pasów umieszczonych po bokach. Krawędzie górne i dolne pasów powinny znajdować się w miarę możliwości na tej samej wysokości z uwzględnieniem konieczności ominięcia przetłoczeń nadwozia uniemożliwiającej naklejenie folii odblaskowej.

Po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich powinien znajdować się napis STRAŻ w kolorze białym. Wysokość liter 14 cm

**Numer operacyjny zostanie podany dla Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.**

Proporcje oraz krój liter i cyfr numeru operacyjnego przedstawia Rys.nr 1

Wzór i niektóre wymiary napisu STRAŻ przedstawia Rys. nr 6

Wymiary elementów numeru operacyjnego przedstawia tabela nr 2

*Wykorzystane w załączniku zdjęcia samochodów są przypadkowe i służą do zobrazowania oznakowania samochodu.*

Rysunek nr 1

Rysunek nr 6

Tabela nr 2