załącznik nr 1 do formularza ofertowego z 11.10.2021 r. znak sprawy: 6/ZOMiGO/wywrotka/2021/ZO

……………………………., data

…………………………….

Pełna nazwa Wykonawcy

Dokument potwierdzający spełnienie wymagań stawianych pojazdowi w zapytaniu ofertowym
p.n. „**Dostawa używanego samochodu ciężarowego dostawczego typu wywrotka o DMC do 3,5 t**” – parametry techniczne i opis oferowanego pojazdu.

***UWAGA!*** *W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć „TAK”, w przypadku niespełnienia wymagań należy zaznaczyć „NIE”.,*

Pojazd używany:

marka ………….………………………………….

model …………………………………………….

oznaczenie modelu …………………………………………….

rok produkcji ……………………………………………..

 przebieg w km …………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  **Parametry wymagane** | Wpisać tak/nie lubdane techniczne  |
| Rodzaj pojazdu | ciężarowy |  |
| Podrodzaj  | Wywrotka (trzy stronny kipper) |  |
| Rok produkcji | Od 2012 (używany) |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |  |
| Liczba drzwi | 2 |  |
| Liczba miejsc | Kierowca plus dwumiejscowe siedzenie dla pasażerów (razem 3 miejsca w kabinie) |  |
| Przebieg w km  | do 350 000 km |  |
| Kolor nadwozia | Biały |  |
| **Silnik** |  |
| Pojemnosc [cm3] | od 2000 do 2300 cm3 |  |
| Moc silnika | od 100 do 130 KM |  |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |  |
| Norma spalin | spełnienie wymogów emisji spalin |  |

**Wymagania pozostale**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwozie** | Wpisać tak/nie lub dane techniczne |
| Koła stalowe, rozmiar kółKoła tylne  | 16"podwójne |  |
| Przeniesienie napędu | oś tylna |  |
| Skrzynia biegów | manualna |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
| Hamulce przód / tył | tarczowe  |  |
| **Wymiary pojazdu** |  |
| Długość | do 6000 mm |  |
| Szerokość  | do 2300 mm |  |
| Wysokość | Do 2500 mm |  |
|  **Bezpieczeństwo** (wymagania minimalne) |  |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe |  |
|  **Komfort** (wymagania minimalne) |  |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich |  |
| Regulacja polożenia kolumny kierowniczej |  |
| Radio  |  |
| Regulacja wysokości świateł przednich |  |
| **Wyposażenie** (wymagania minimalne) |  |
| Zabudowa burt siatką w kątowniku o wysokości 140 cm, z tyłu drzwi osiatkowane dwustronne. Poprzeczka tylna z kątownika nad drzwiami tylnymi z możliwością demontażu |  |
|  |  |
| Kolo zapasowe w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) |  |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |  |
| Komplet dywaników gumowych |  |
| Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica |  |