Bełchatów, dnia 26.08.2022r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**’’EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zakup pompy zatapialnej.**

**W celu prawidłowego wykonania powyższej usługi oferent winien zapewnić:**

**Pompa ściekowa Flygt 3082 SH3 Adaptive 254;**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konfiguracja** | | **Dane pompy** | | **Dane silnika** | | **Silnik techniczny** | |
| numer silnika | N3085.060 15-09-2AL-W | Średnica wirnika | 133mm | Numer silnika | N3085.060 15-09-2AL-W | Wsp. mocy- całkowite obciążenie | 0,92 |
| średnica wirnika | 133mm | Średnica wylotu | 80mm | Fazy | 3 | Wsp. Mocy 3/4 obciążenia | 0,89 |
| śrdnica wylotu | 80mm | Maksymalna prędkość obrotowa | 2840 rpm | Liczba biegunów | 2 | Wsp. Mocy 1/2 obciążenia | 0,82 |
| **FLYGT typu NP 3085 SH3.254** | | Liczba łopatek | 2 | Napięcie nominalne | 400v | Wydajność silnika - całkowite obciążenie | 80,80% |
| Wirnik | żeliwo utwadzone | Nominalna prędkość obrotowa | 2480 rmp | Wydajność silnika - 3/4 obciążenia | 82,60% |
| Obudowa silnika | żeliwo szare | Moc znamionowa | 2,4 kW | Wydajność silnika - 1/2 obciążenia | 82,20% |
|  |  | Prąd znamionowy | 4,7A | Prąd rozruchu | 28A |

* **Termin składnia ofert:** **30.08.2022 r. do godziny 12:00**
* **Gwarancja:** **24 miesiące**
* **Proszę o uwzględnienie kosztów dostawy do Gotartowa**
* **Termin dostawy: do 7 tygodni od daty złożenia zamówienia**

**Ofertę można złożyć w następujący sposób:**

1. w formie fizycznej w Zakładzie/Instalacji w Gotartowie, 46-200 Kluczbork,
2. w formie elektronicznej na adres: [kkrupa@eko-region.pl](mailto:kstodola@eko-region.pl),
3. Platforma zakupowa ON