Indeks materiałowy: 6660PL1053169

Nazwa: TERMO-HIGROMETR STALGAST RT820 620310

Jednostka miary: Sztuka

Stary indeks materiałowy:

Klasa zaopatrzenia Aparatura kontrolno-pom.

Kod wyrobu obronnego (KWO): 6660 Przyrządy i aparatura meteorologiczna

Gestor: IZ IWSZ Szef. Sł. Żywn.

Klasyfikator hierarchiczny: 666001060101 Przyrządy i aparatura meteorologiczna -> Przyrządy pomiarowe meteorologiczne ->

Przyrządy pomiarowe - wielofunkcyjne -> Termohigrometry ->

Elektroniczne

Kod CPV:

Kod EAN/UPC:

Norma:

Symbol katalogowy: 620310

Wyrób niebezpieczny: nie

Waga brutto:

Waga netto:

Objętość:

Rozmiary: SZER./DŁ./WYS.=65X97X20MM

Klasyfikacja partii: wg kategorii i numeru seryjnego

Profil numeru seryjnego: nieokreślony

Numer NSN:

Status: zatwierdzony ostatecznie od dnia: 14.03.2018, przez Jerzy JANIEC, w dniu 14.03.2018

Nr rozkazu o wprowadzeniu:

Wskaźnik wycofania: nie

Nr rozkazu o wycofaniu:

Opis:

TERMO-HIGROMETR STALGAST RT820 620310.

- termohigrometr z cyfrowym wyświetlaczem,

- dwie skale°C i °F,

- krótki czas reakcji,

- pomiary wewnątrz i zewnątrz budynków,

- funkcja min/max.,

- akcesoria do montażu naściennego, zegar.

Dane techniczna:

- zakres wskazań od 0°C do 50°C, wilgotność 20-99%,

- rozdzielczość: 0,1°C, 1% rF(rh),

- dokładność: +/- 0,1°C, 1% dla wilgotności,

- baterie: 1,5V Mikro AAA,

- czas pracy baterii: ok. 9000 godzin,

- ymiary: ok.110x60x20 MM

- temperatura pracy: od 0°C do 50°C.

Wyposażenie m.in. laboratorium żywności, magazyny żywnościowe.

Producent: STALGAST Warszawa.

Model: RT820.

Kod producenta: 620310.