#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 **I . OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU**

**Objęcie serwisem pogwarancyjnym rezonansu magnetycznego 3,0 T INGENIA firmy Philips wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz systemem IntelliSpace Portal wraz z serwerem.**

**II . Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:**

1. **Warunki wymagane przez użytkownik**

| **Nr ppkt.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **WARTOŚĆ WYMAGANA** | **WARTOŚĆ OFEROWANA**Podać TAK/NIE, tam gdzie jest wymagany opis, tzn. wpisać odpowiednio do wartości oferowanej |
| --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Wymagania dotyczące następujących urządzeń:****Rezonans magnetyczny 3,0 T- 1 szt.****Konsola operatorska- 1 szt.****Cewki diagnostyczne: (**Zintegrowana cewka do badania całego ciała nadawczo-odbiorcza (whole body)- 1 szt., Cewka wielokanałowa typu „phased array”, dedykowana do badania głowy, Cewka wielokanałowa typu „phased array” dedykowana do badania głowy i szyi- 1 szt., Cewka wielokanałowa do badania głowy (do zaawansowanej neurologii)- 1 szt., Cewka wielokanałowa typu „phased array” , dedykowana do wielokrokowego badania całego ośrodkowego układu nerwowego OUN (głowa + cały kręgosłup)- 1 szt., Cewka wielokanałowa typu „phased array” dedykowana do badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej- 1 szt., Cewka sztywna, wielokanałowa, nadawczo-odbiorcza,typu „phased array” dedykowana do badania kolana- 1 szt., Cewka sztywna, wielokanałowa, typu „phased array” dedykowana do badania barku- 1 szt., Cewka sztywna wielokanałowa typu „phased array” dedykowana do badania nadgarstka- 1 szt., Cewka do badania głowy i kręgosłupa (niemowląt oraz dzieci o masie ciała < 10kg)- 1 szt., Cewka uniwersalna do zastosowań pomocniczych- 2 szt., cewka do badania tułowia oraz badań kardiologicznych noworodków i małych dzieci- 1 szt.**).**  |
|  | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi.  | Tak |  |
|  | Regularne usuwanie wszelkich usterek urządzeń.* Diagnozowanie
* Naprawy
* Wszelkie naprawy wymagające wymiany części
* Kalibracje urządzeń (jeśli wymagane przez zalecenia producenta lub instrukcję obsługi).
 | Tak |  |
|  | Wymiana części urządzeń w przypadku usterki/awarii, której usunięcie wiąże się z wymianą części:* Wymiana wszelkich części urządzenia (w przypadku konieczności ich wymiany)
* Wymiana wszelkich części urządzenia na części fabrycznie nowe, (w przypadku konieczności ich wymiany).
 | Tak |  |
|  | Planowe wymiany części posiadających określony resurs pracy (jeżeli takie występują). | Tak |  |
|  | Diagnozowanie oraz naprawy błędów i usterek oprogramowania komputerowego zintegrowanego z urządzeniami. | Tak |  |
|  | Przekazywanie zamawiającemu informacji na temat aktualnego stanu technicznego urządzeń, wykonanych napraw, wymienianych części, przeglądów technicznych, konserwacji, ewentualnych. kalibracji i wzorcować oraz aktualizacji oprogramowania. | Tak |  |
|  | Systematyczne przekazywanie zamawiającemu informacji na temat kolejnych terminów wykonania planowych przeglądów technicznych, konserwacji, ewentualnych. kalibracji i wzorcowań, okresowej wymiany części posiadających określony resurs pracy. | Tak |  |
|  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz przeszkolonych (posiadających aktualne certyfikaty) przez producenta urządzenia w zakresie serwisowania tego konkretnego modelu rezonansu magnetycznego. | Tak |  |
|  | Używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i wymienianych (tj. zgodnych z fabryczną konfiguracją urządzenia).  | Tak |  |
|  | Dokonywanie wszelkich dostępnych aktualizacji oraz upgreadów do najnowszych dostępnych na rynku polskim wersji oprogramowania urządzenia w czasie trwania umowy serwisowej. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności istniejącego oraz instalowanego w ramach umowy serwisowej oprogramowania w (przypadku aktualizacji oraz upgrade-ów) z oprogramowaniem systemu IntelliSpace Portal. | Tak |  |
|  | **Wymagania dotyczące systemu IntelliSpace Portal wraz z serwerem.** |
|  | Instalowanie wszelkich dostępnych poprawek, aktualizacji oraz upgreadów dostępnych na rynku polskim oprogramowania IntelliSpace Portal. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności istniejącego oraz instalowanego w ramach umowy serwisowej oprogramowania (w przypadku aktualizacji oraz upgrade-ów) z oprogramowaniem rezonansu magnetycznego. | Tak |  |
|  | Regularny pro aktywny monitoring zdalny systemu w celu wykrywania ewentualnych usterek. | Tak |  |
|  | Przeglądy mechaniczne platformy sprzętowej systemu co najmniej 2 razy do roku. | Tak |  |
|  | Zmiany konfiguracji systemu (konfiguracja serwera, administracja użytkownikami i prawami dostępu). | Tak |  |
|  | Wsparcie platformy sprzętowej zdalne i na miejscu (diagnostyka serwera). | Tak |  |
|  | Wszelkie naprawy/wymiany podzespołów serwera w przypadku wystąpienia usterki wymagającej naprawy/wymiany podzespołów serwera.  | Tak |  |
|  | Wymiana serwera na nowy w przypadku konieczności jego wymiany dla instalowanych nowszych wersji oprogramowania.  | Tak |  |
|  | Zdalne szkolenia z aplikacji klinicznych w przypadku instalowania nowszych wersji oprogramowania. | Tak |  |
|  | Usuwanie wszelkich usterek stacji opisowych (5 komputerów, 5 par monitorów diagnostycznych, 5 monitorów opisowych) włącznie z wymianą części w przypadku konieczności ich wymiany. | Tak |  |
|  | Wykonywanie wszelkich czynności związanych z wymaganym przez użytkownika serwisowaniem urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych posiadających wiedzę i kwalifikacje do wykonywania w/w czynności. | Tak |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Parametry punktowane**

| **Nr ppkt.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PUNKTACJA** | **Wartość oferowana****(wpisać ilość miesięcy – suma: co najmniej 6 miesięcy wymagana + oferowana wartość)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kryterium 1- Gwarancja (dotyczy całego przedmiotu zamówienia- część A i B)** |
| 1.  | Gwarancja na wymienione w ramach usługi części zamienne i podzespoły licząc od momentu wymiany co najmniej 6 miesięcy. | Dla: 6 m-cy < okres gwarancji ≤12 m-cy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą (6 miesięcy) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn:- za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt.- za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt.- za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt.- za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt.- za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt.- za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt.*Uwaga:**Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający / zaokrągli ilość punktów w dół.**W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 12 m-cy zamawiający przyzna 6 pkt.* |  |
|  |  |  |  |  |

Uwaga:

* Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 – przedmiot zamówienia w kolumnie pn “wartość oferowana”.
* Wypełniony i podpisany załącznik wykonawca złoży wraz z ofertą.

Podpis Wykonawcy: ..........................................