# Załącznik nr 2.2

# KARTA OFEROWANEGO SPRZĘTU LOTNISKOWEGO- CHORĄGIEWKA STARTOWA DO OZNACZANIA LAMP KRAWĘDZIOWYCH (CALVERT) - Z MASZTEM

I. Podstawowe parametry techniczne jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane techniczne** | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lp. | Wyszczególnienie wymagań Zamawiającego | Dane oferowanego sprzętu |
| 1. | Rok produkcji – sprzęt powinien pochodzić z produkcji bieżącej tj. 2022 r. |  |
| 2. | Trwała tkanina flagowa użyta do wykonania chorągiewki (podać w kolumnie nr 3 rodzaj materiału)  - o wymiarach 32x15 cm. |  |
| 3. | Srebrny materiał odblaskowy naszyty jako środkowy pas (podać w kolumnie nr 3 rodzaj materiału). |  |
| 4. | Maszt wykonany z włókna szklanego:   * Średnica - 8 mm, * Całkowita wysokość - 60 cm. |  |
| 5. | Okres gwarancji (przydatności) - wymagane minimum 24 miesiące (łącznie z okresem przechowywania), liczone od daty ich przyjęcia przez Odbiorcę. |  |