**ZP/64/2021 Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**parametry jakościowe**

**TERMOCYKLER**

Model/typ……………………………………………………………………………………………

Producent/kraj…………………………………………

Rok produkcji………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Zakres pracy co najmniej (0-100) °C |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ± 0,5 °C przy temperaturze 60 °C |  |
|  | Jednorodność temperaturowa nie gorsza niż ±0,4°C między studzienkami osiągana w czasie nie dłuższym niż 30 sek. od osiągnięcia temperatury 60 °C  |  |
|  | Szybkość narastania temperatury: nie wolniej niż 1,5 °C / sekundę dla płytek 60- i 96-dołkowych |  |
|  | Pojemność próbek co najmniej: |  |
|  | 60-dołkowe 60x0,5 ml |  |
|  | 96-dołkowe 96x0,2 ml |  |
|  | Jedna 96-dołkowa mikropłytka |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Co najmniej 99 programów użytkowania |  |
|  | Wymiary: (25 x 30 x 25 ) cm z tolerancją ± 2 cm |  |
|  | 1-dołkowe 16 x 0,5 ml oraz 25-dołkowe 25 x 0,2 ml oraz jedna mikropłytka 25-dołkowa |  |
|  | 1. Zasilanie 230 V / 50 Hz
 |  |
| **Pozostałe wymagania** |
|  | Nowy lub używany (Zamawiający dopuszcza zakup używanego termocyklera) |  |
|  |  Gwarancja: min. 12 miesięcy. |  |

**Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.**