**Zał. nr 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia – oferta przedmiotowa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia****Parametry wymagane oraz oceniane** | **Opis oferowanego wyrobu****Wypełnia wykonawca\*** |
| **1** | **Ruchoma głowica typu wash z soczewką fresnel** | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………Producent ………………………………… |
| **1.1** | **Minimalne wymagania i parametry:*** jednobarwne źródło LED o mocy nie mniejszej 460W i min 8500 lm
* żywotność gwarantowana min 50000 h
* stała temperatura barwowa źródła LED max 3200 K
* Oddawanie barw dla źródła LED (bez filtrowania) - CRI min. 90
* Zoom w zakresie 14-60 stopni +/- 5%
* System zmiany barw CMY
* dodatkowa tarcza filtrów barwnych
* Filtr temperatury barwowej CTB
* ramki kadrujące
* Waga do 30 kg
* Dodatkowe uchwyty transportowe na ramionach urządzenia, umożliwiające wygodne przenoszenie
* W komplecie z przewodem zasilającym, uchwytami aluminiowymi na rurę 50 mm i linką zabezpieczającą
* W komplecie z dedykowaną pianką transportową do zabudowy typu case.
 | Opis: …........................................... |
| **2** | **Ruchoma głowica typu wash efektowy.** | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………Producent……………………… |
| **2.1** | **Minimalne wymagania i parametry:*** moc źródeł światła min 19 x 40 W RGBW
* żywotność gwarantowana min 50000 h
* sterowanie temperaturą barwową źródła w zakresie 2700- 8000 K (+/- 5%)
* jasność min. 10500 lumenów
* zakres zoom 7-58 stopni - min 1:8 przy czym deklarowany przez producenta nie węższy jak 58 stopni- (+/-5%)
* protokoły sterowania urządzeniem i efektami: min: DMX, RDM, Art-Net, sACN
* złącza In/out RJ45 dla sygnału sterującego
* pobór prądu do 1000 W
* waga do 18 kg
* W komplecie z przewodem zasilającym, uchwytami aluminiowymi na rurę 50 mm i linką zabezpieczającą
* W komplecie z dedykowaną pianką transportową do zabudowy typu case.
 | Opis: …........................................... |
| **2.2** | **Parametry oceniane w kryterium Ocena techniczna:** | **Parametr oferowany\*:** |
| Efekty graficzne na matrycy urządzenia  | do 18 modułów podstawowych | 0 pkt. | Opis: …........................................... |
| min. 19 modułów podstawowych | 10 pkt |
| Efekty graficzne na matrycy urządzenia realizowane na dodatkowych źródłach LED | do 139 modułów | 0 pkt. | Opis: …........................................... |
| min. 140 modułów | 30 pkt |
| **3** | **Kratownica aluminiowa typu quadrosystem** | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………Producent ………………………………… |
| **3.1** | **Minimalne wymagania i parametry:*** Odcinek 2500 mm długości z elementami łączącymi (beczki, piny)
* Rozstaw rur w standardzie ok 290 mm (+/- 3 mm)
* Grubość ścianki rur głównych min. 3 mm
* Grubość ścianki rur poprzecznych min. 2 mm
* Deklarowne bezpieczne obciążenie odcinka 10 m min 97 kg/m
* Aluminium EM AW 6060
 |  | Opis: …........................................... |
| **4** | **Parametry oceniane w kryterium Ocena techniczna:** | **Parametr oferowany\*:** |
| **4.1** | Głośność pracy urządzeń z odległości 4 m – (dotyczy wszystkich oferowanych urządzeń) | 27 dB i więcej | 0 pkt. | Opis: …........................................... |
| Poniżej 27 dB | 20 pkt. |
| **4.2** | Dla urządzenia wash z optyką fresnel możliwość wymiany optyki fresnel/pc | Brak możliwości wymiany | 0 pkt. | Opis: …........................................... |
| Możliwość wymiany | 20 pkt |
| **4.3** | Dla urządzenia wash pixel - dodatkowe źródła LED RGB tworzące tło świetlne na soczewkach głównych | NIE | 0 pkt. | Opis: …........................................... |
| TAK | 20 pkt. |

\* Wypełnia wykonawca podając informacje i parametry potwierdzające spełnienie stawianych wymagań. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę wszystkich wymienionych informacji pod rygorem odrzucenia oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. oraz z 2020 r., poz. 288,1492,1517, 2275 i 2320). Zakres i rodzaj podanych informacji winien w sposób jednoznaczny definiować oferowany wyrób i zawierać informacje pozwalające zweryfikować jego cechy użytkowe w zestawieniu z wymogami. Kopiowanie treści zapisów z kolumny opisu przedmiotu zamówienia bez indywidualizacji opisu wynikającego z cech wyrobu oferowanego nie jest wypełnieniem wymogu zamawiającego;

Uwaga! W przypadku wykonawców deklarujących w ofercie realizację poszczególnych pozycji zamówienia w oparciu o „wyroby własne”, „produkcję własną” itp. wykonawca do oferty musi dołączyć szczegółowe indywidualne rysunki lub karty techniczne wraz z rysunkami wszystkich oferowanych wyrobów wraz z pełnymi ich opisami i informacjami dotyczącymi technologii wykonania oraz użytych materiałów oraz standardu wykończenia. Załączone materiały muszą dotyczyć indywidualnie wszystkich oferowanych wyrobów.

 ............................... .........................................................................................................................

*Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*