**Remont ogrodzenia leśniczówka Łapsze**

**Przedmiar prac**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podstawa nakładu, opis pozycji wyliczenie ilości robót** | **ilość** | **J.m.** |
| 1 KNNR 6/808/4Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie | 54 | m |
| 2 KNRW 202/1804/12Analogia: Ogrodzenie panelowe wysokość 1,5m (palisada) | 38 | m |
| 3 KNRW 202/1808/11Analogia: Montaż nowej bramy przesuwnej 5m | 1 | kpl |
| 4 KNRW 202/1808/11Analogia: Montaż nowej furtki | 1 | kpl |
| 5 Kalkulacja indywidualnaWykonanie instalacji elektrycznej do bramy automatycznie otwieranej | 1  | kpl |
| 6 KNRW 202/1806/1Analogia: Wykonanie podmurówki z pustaka ogrodzeniowego dwie warstwy | 38 | m |