**Cyfrowy, ogólnodiagnostyczny, kostno-płucny Aparat RTG typu stół -statyw**

**Cechy:**

Detektor bezprzewodowy

Kolumna mocowana na podłodze lub z zawieszeniem sufitowym

Stół o regulowanej wysokości z pływającym blatem

Możliwość wykonywania zdjęć na wózkach/łóżkach

Autotracking -automatyczne ruchy nadążne lampy rtg za detektorem

Stitching**-** system automatycznego wykonywania zdjęć kości długich

uchylny statyw płucny

Lampa rtg wyposażona w ekran dotykowy zapewniająca sterowanie aparatem rtg

**Zamawiający zastrzega prawo do zarządzania lokalną bazą danych bez ponoszenia kosztów.**