**Zadanie numer 1 opis przedmiotu zamówienia**

**1. statyw fotograficzny, trójnóg, min wysokość 115 cm, z rozkładanymi i blokowanymi nogami, głowica co najmniej              dwukierunkowa 1 sztuka**

**2. lampa błyskowa Canon Speedlite 270 EX II – liczba przewodnia 27 dla ISO 100 i 50 mm, automatyka błysku E-TTL II  -       1 sztuka**

**3.  obiektyw Canon 40 mm f/2.8 EF STM –  ogniskowa (stała) 40 mm, minimalna przysłona 2.8, maksymalna                             przysłona 22, minimalna odległość ostrzenia 30 cm, średnica filtra 52 mm, bagnet Canon EF - 1 sztuka**

**Zaoferowane przez Wykonawcę elementy  muszą być  kompatybilne   z aparatem Canon EOS 450 D.**