**4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY GLIWICE**

**UL. ANDERSA 47,**

**44-121 GLIWICE**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRZEGLĄD SERWISOWY I KONSERWACJA POMP CIEPŁA (AGREGATÓW FREONOWYCH), KLIMATYZATORÓW, KURTYN POWIETRZA, NAWILŻACZY PAROWYCH, OSUSZACZY SORPCYJNYCH W OBIEKTACH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO KRAPKOWICE.**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA ROBÓT**

**Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania zadania przeglądu okresowego i konserwacji pomp ciepła (agregatów freonowych), klimatyzatorów, kurtyn powietrza, nawilżaczy parowych i osuszaczy sorpcyjnych w obiektach na terenie kompleksu wojskowego Krapkowice.

**Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.**

W obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach zainstalowano urządzenia podlegające przeglądowi gwarancyjnemu wyszczególnione w niżej zamieszczonej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa, typ** | **Producent** | **Dostawca** | **Miejsce zabudowania** | **Ilość szt** | **Obowiązkowe przeglądy serwisowe–wykonawca** |
|  | Agregat freonowyCity Multi VRF, Seria Y  | Mitsubishi Electric  | P&M Group Sp. z o.o. | Budynek magazynowy nr 1 –6Prawa elewacja | 12 | Serwis autoryzowany przez producenta |
|  | Klimatyzator SPLITZestaw MUSY-TP35VF | Mitsubishi Electric  | P&M Group Sp. z o.o. | Budynek magazynowy nr 1 – 6Pom. techniczne,Prawa elewacja | 6 | Serwis autoryzowany przez producenta |
|  | Kurtyna powietrzna zimnaELiS G-N200 | FLOWAIR | P&M Group Sp. z o.o. | Budynek magazynowy nr 1 - 6Nad bramami x2 | 24 | Serwis autoryzowany przez producenta |
|  | Kurtyna powietrzna zimnaELiS G-N150 | FLOWAIR | P&M Group Sp. z o.o. | Budynek magazynowy nr 1 - 6Nad bramami | 12 | Serwis autoryzowany przez producenta |
|  | Nawilżacz parowyTyp SKE4-E05M-230-1 | Neptronic | P&M Group Sp. z o.o. / KMK Klima | Budynek magazynowy nr 1 – 6Przed budynkami | 6 | Serwis autoryzowany przez producenta |
|  | Osuszacz sorpcyjny (centrala) BO-CKtyp. 5BIS Dry 120006 szt. | VBW Engineering | P&M Group Sp. z o.o. / VBW Engineering | Budynek magazynowy nr 1 – 6Przed budynkami | 6 | Serwis autoryzowany przez producenta |
|  | Klimatyzator SPLITZestaw MUSY-TP35VF2 szt. | Mitsubishi Electric | P&M Group Sp. z o.o. | Kontener techniczny | 2 |  |

1. **Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac polegających na przeglądzie serwisowym okresowym wymienionych wyżej urządzeń.

Czynności serwisowe należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczno – ruchową poszczególnych urządzeń.

Po wykonaniu w/w czynności należy sporządzić protokół oraz potwierdzić wykonanie czynności wpisem do każdego urządzenia dowodu urządzenia.

 Opracował:

 Henryk Szkudlarek