Załącznik nr 2b do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY nr 2 – ulica Sosnowa

„Modernizacja – remont ulic Wiśniowa i Sosnowa w Krotoszynie”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cenazł | Wartośćzł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym  | km | 0,146 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki  | m3 | 10,22 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0813-03 analogia | Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej  | m | 146,00 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0814-02  | Rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej  | m | 146,00 |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0815-01  | Rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5 | m2 | 292,00 |  |  |
| 6.  | KNR 2-31 0807-01 analogia  | Rozebranie nawierzchni z trylinki na wjazdach  | m2 | 20,00 |  |  |
| 7. | KNR AT 03 0101-02 | Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą spalinową na głębokość 6 do 10 cm pod ściek | m  | 146,00 |  |  |
| 8. | KNR AT 03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod ściek  | m2 | 29,20 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat. III-IV | m | 146,00 |  |  |
| 10. | KNR 2-31 0401-04analogia  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat. III-IV – rowki pod obrzeża  | m | 146,00 |  |  |
| 11. | KNR 2-31 0401-02analogia | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat. III-IV – rowki pod ściek | m | 146,00 |  |  |
| 12. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężnik betonowa z oporem i pod ściek oraz pod obrzeża  | m3 | 21,90 |  |  |
| 13. | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy 15x30 wystający na podsypce cementowo – piaskowej  | m | 146,00 |  |  |
| 14. | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 146,00 |  |  |
| 15. | KNR 2-31 0103-04  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV  | m2 | 292,00 |  |  |
| 16. | KNR 2-31 0106-030106-04 | Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm  | m2 | 292,00 |  |  |
| 17. | Kalkulacja własna  | Zakup piasku z transportem na warstwę odcinającą  | m3 | 29,20 |  |  |
| 18. | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubości 10cm po zagęszczeniu  | m3 | 2,00 |  |  |
| 19. | KNR 2-31 0511-03analogia  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej (chodnik, wjazd do posesji, ściek z 2 rzędów kostki)  | m2 | 341,20 |  |  |
| 20. | KNR AT 03 0102-03 | Frezowanie nawierzchni na głębokości do 7cm z pow. 50% z odwozem urobku do bazy PZD Krotoszyn  | m2 | 438,00 |  |  |
| 21. | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej | m2 | 876,00 |  |  |
| 22. | KNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej – krotność 2 (na starej nawierzchni i warstwie ścieralnej) | m2 | 1752,00 |  |  |
| 23. | KNR AT 03 0301-03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno grysowo asfaltowych – warstwa wiążąca gr. 8cm | m2 | 1752,00 |  |  |
| 24. | KNR AT 03 0302-03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno grysowo asfaltowych – warstwa ścieralna gr. 5cm | m2 | 1752,00 |  |  |
| 25. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych  | szt. | 2 |  |  |
| 26. | KNR 2-31 1406-05 | j.w lecz studni telekomunikacyjnych  | szt. | 2 |  |  |
| 27. | KNR 2-31 1406-02 | j.w. lecz krat ściekowych  | szt. | 2 |  |  |
| 28. | KNR 2-31 1406-05 | j.w. lecz zaworów wody i gazowych  | szt. | 4 |  |  |
| 29. | KNNR1 0208-02 | Odwiezienie gruzu (krawężniki, obrzeża, płytki, trylinka,  | m3 | 28,77 |  |  |
| 30. | Kalkulacja własna  | Wykonanie nowych wpustów ulicznych z przykanalikami na długości po 50m każdy z rur PCV ø160 wraz z wykoaniem podbudowy, studnia z osadnikiem) | szt. | 2 |  |  |
| **Wartość netto** |  |
| **Podatek VAT 23%** |  |
| **Wartość brutto** |  |

Słownie: ……………………………………………………………..

………………….., dnia ……………………… r.

 …………………………………………….

 (podpis)