Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 3 do umowy)

Zadanie 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2 – PO MODYFIKACJI 2

**DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ**

**WYPOSAŻENIE KUCHNI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWA** | **JM** | **ILOŚĆ** | **OPIS** |
| **1** | **Nóż do mięsa** | szt | 20 | - nóż HACCP koloru żółtego - wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję krawędzi tnących- uchwyt wykonany z polipropylenu- możliwość mycia i wyparzania w zmywarkach- długość noża 18-21cm. |
| **2** | **Deska do krojenia żółta** | szt | 20 | - deska HACCP koloru żółtego- wymiary powyżej 550x350x10mm- wykonana z polipropylenu- przeznaczona do kontaktu z żywnością- posiada atest PZH- przeznaczona do mycia w profesjonalnych zmywarkach |
| **3** | **Deska do krojenia niebieska** | szt | 20 | - deska HACCP koloru niebieskiego- wymiary powyżej 550x350x10mm- wykonana z polipropylenu- przeznaczona do kontaktu z żywnością- posiada atest PZH- przeznaczona do mycia w profesjonalnych zmywarkach |
| **4** | **Deska do krojenia czerwona** | szt | 20 | - deska HACCP koloru czerwona- wymiary powyżej 550x350x10mm- wykonana z polipropylenu- przeznaczona do kontaktu z żywnością- posiada atest PZH- przeznaczona do mycia w profesjonalnych zmywarkach |
| **5** | **Deska do krojenia biała** | szt | 20 | - deska HACCP koloru białego- wymiary powyżej 550x350x10mm- wykonana z polipropylenu- przeznaczona do kontaktu z żywnością- posiada atest PZH- przeznaczona do mycia w profesjonalnych zmywarkach |
| **6** | **Termometr lodówkowy** | szt | 20 | - obudowa ze stali nierdzewnej- posiada zawieszkę i stopkę- zakres pomiaru od -400 do +200- stopniowanie co 1/50 |
| **7** | **Termohigrometr** | szt | 5 | - miernik wilgotności i temperatury otaczającego powietrza z czujnikami %RH i 0C- zakres pomiaru wilgotności powietrza 20-95%, dokładność +/-5%- zakres pomiaru temperatury 0-400C, dokładność +/-10C- zasilanie bateryjne- instrukcja obsługi w języku polskim- możliwość powieszenia lub postawienia |
| **8** | **Paleta higieniczna magazynowa** | szt | 50 | - wymiary pow. 1100x750x100 mm- pełny blat, bez rantów zabezpieczających- min. 3 płozy utrzymujące obciążenie pow. 1000kg- odporna na działanie grzybów, pleśni, mrozu, chemikaliów i insektów- do stosowania w zakresie temperatur: od -300C do +700C- łatwa do mycia- konstrukcja odporna na uderzenia |
| **9** | **Pojemnik transportowy do żywności z pokrywą** | szt | 80 | - przeznaczony do kontaktu z żywnością- pojemnik o pojemności 50-60l. - szczelnie przywierającą pokrywka- wzmocniona podstawa- posiada otwory w uchwytach zapobiegające powstawaniu wilgoci- wyprofilowane dno i pokrywa umożliwia piętrowe ustawianie pojemników |
| **10** | **Dzbanek z polipropylenu z podziałką 1l.** | szt | 30 | - przeznaczony do kontaktu z żywnością- przeźroczysty- z czytelną podziałką w kontrastowym kolorze |
| **11** | **Pojemnik na żywność z polipropylenu z pokrywką 0,9-1l.** | szt | 400 | - przeznaczony do kontaktu z żywnością - szczelnie przywierająca pokrywka |
| **12** | **Pojemnik na żywność z polipropylenu z pokrywką 3,8-4l.** | szt | 400 | - przeznaczony do kontaktu z żywnością - szczelnie przywierająca pokrywka |
| **13** | **Szufelka do produktów sypkich 0,45-0,50l** | szt | 30 | - Przeznaczona do kontaktu z żywnością- wykonana z bezbarwnego poliwęglanu |
| **14** | **Szufelka do produktów sypkich 0,9-1l** | szt | 30 | - Przeznaczona do kontaktu z żywnością- wykonana z bezbarwnego poliwęglanu |
| **15** | **Otwieracz do puszek stołowy** | szt | 10 | - wykonany ze stali nierdzewnej- mocowany do blatu- otwiera puszki o wysokości pow. 20mm- z możliwością wymiany noża |
| **16** | **Otwieracz do puszek podręczny** | szt | 10 | - wykonany ze stali nierdzewnej- mechanizm tnący nie pozostawia ostrych krawędzi- przystosowany do mycia w zmywarkach |
| **17** | **Pojemnik GN 1/1 65 ze stali nierdzewnej perforowany** | szt | 20 | - wymiar min 500x300x65mm- wytrzymujący temperatury od -400C do +3000C- wykonany ze stali nierdzewnej - posiada łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość- przystosowany do stosowania w piecach konwekcyjno-parowych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach- przystosowany do mycia w zmywarkach  |
| **18** | **Pojemnik GN 1/1 100 ze stali nierdzewnej perforowany** | szt | 20 | - wymiar min 500x300x100mm- wytrzymujący temperatury od -400C do +3000C- wykonany ze stali nierdzewnej - posiada łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość- przystosowany do stosowania w piecach konwekcyjno-parowych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach- przystosowany do mycia w zmywarkach  |
| **19** | **Pojemnik GN 1/1 200 ze stali nierdzewnej perforowany** | szt | 30 | - wymiar min 500x300x200mm- wytrzymujący temperatury od -400C do +3000C- wykonany ze stali nierdzewnej - posiada łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość- przystosowany do stosowania w piecach konwekcyjno-parowych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach- przystosowany do mycia w zmywarkach  |
| **20** | **Kosz na odpady na kółkach**  | szt | 10 | - pojemnik na odpady poj. 70-90l- posiada dwa wyprofilowane uchwyty- uchylna pokrywa- podstawa na skrętnych kółkach nie pozostawiających śladów na podłodze |
| **21** | **Pojemnik na produkty sypkie na kółkach** | szt | 20 | - przeznaczony do kontaktu z żywnością- przeznaczony do przechowywania, transportu i dozowania- pojemność pow. 75**l.**- wykonany z polipropylenu- odporny na uszkodzenia- posiadający gładkie ściany i zaokrąglone krawędzie- posiada duży otwór wsypowy- w zestawie szufelka o pojemności pow. 0,7l- posiada skrętne kółka nie pozostawiające śladów na podłodze |
| **22** | **Wózek kelnerski** **3-półkowy** | szt | 8 | - wykonany ze stali nierdzewnej- udźwig półki pow. 60 kg na półkę- powierzchnia półki min. 750x400xmm- posiada 4 obrotowe kółka nie pozostawiające śladów na podłodze- posiada minimum 2 hamulce- odległość między półkami min. 250cm |
| **23** | **Wózek na kosze 500x500** | szt | 5 | - przystosowany do transportu koszy- stabilny uchwyt ze stali nierdzewnej- posiadający skrętne kółka nie pozostawiające śladów na podłodze |
| **24** | **Wanna cedzakowa** | szt | 20 | - przeznaczona do kontaktu z żywnością- wykonana ze stali nierdzewnej perforowanej- przystosowana do mycia w zmywarkach- średnica górna pow. 400mm- wysokość powyżej 200mm |
| **25** | **Wałek do ciasta na łożyskach** | szt | 5 | - przeznaczony do kontaktu z żywnością- wykonany z twardego drewna- wyposażony w łożyska kulkowe- długość wałka powyżej 600mm |
| **26** | **Kosz do talerzy** | szt | 10 | - wykonany z polipropylenu- przystosowany do mycia talerzy- dno zrobione z siatki z drobnymi otworami- wymiary min. 500x500x100 |
| **27** | **Kosz do sztućców** | szt | 10 | - wykonany z polipropylenu- przystosowany do mycia sztućców i przyborów kuchennych- dno zrobione z siatki z drobnymi otworami- posiada przegródki do ustawiania pionowo sztućców- wymiary min. 450x200x100 |
| **28** | **Radełko – nóż do pizzy** | szt | 5 | - przystosowane do kontaktu z żywnością- wykonane ze stali nierdzewnej- przystosowane do mycia w zmywarce- antypoślizgowa rączka- długość min. 250mm |
| **29** | **Widelec stołowy** | szt | 500 | - stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-5:2008- wycinane, tłoczone z zaostrzonymi kolcami, czterozębny- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia- jednolite, gładkie, bez przetłoczeń- krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć- wykończenie: średni lub wyskoki połysk- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących-sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 12875-1:2008- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest wyrobu- grubość 2mm-2,2mm, długość 19,0-21,0cm- okres gwarancji min. 24 m-ce- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony- atest producenta w języku polskim, potwierdzający jakość stali |
| **30** | **Nóż stołowy** |  | 500 | - stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-5:2008- noże wycinane, kute walcowane na zimno i gorąco z brzeszczotami hartowanymi o twardości co najmniej 48HRC wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10, szlifowane, wyważone tak aby brzeszczot noża leżącego na płaskiej powierzchni nie dotykał tej powierzchni.- brzeszczot noża z zaokrąglonym końcem, ząbkowany na 1/3 długości noża- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia- jednolite, gładkie bez przetłoczeń- krawędzie stępione wolne od zadziorów i zalewek- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć- wykończenie średni lub wysoki połysk- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących- sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 12875-1:2008- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest wyrobu- waga min. 80g, długość 20-23 cm- okres gwarancji min. 24 m-ce- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony- atest producenta w języku polskim potwierdzający jakość stali- świadectwo jakości zdrowotnej |
| **31** | **Łyżka stołowa** |  | 1000 | - stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-5:2008- wycinane, tłoczone, walcowane- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia- jednolite, gładkie bez przetłoczeń- krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć- wykończenie: średni lub wysoki połysk- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących- sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 12875-1:2008- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest wyrobu- grubość 1,8mm-2,0mm, długość 19,0-21,0cm pojemność min. 15ml- okres gwarancji min. 24 m-ce- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony- atest producenta w języku polskim potwierdzający jakość stali- świadectwo jakości zdrowotnej |
| **32** | **Dzbanek filtrujący** | szt | 20 | - przystosowany do użycia filtra BWT- wykonany z tworzywa sztucznego- pojemność całkowita min. 3,5l.- wskaźnik zużycia filtra  |
| **33** | **Regały magazynowe nierdzewne 4 półkowe** | szt | 25 | -wykonany ze stali nierdzewnej- skręcany- powierzchnia półki powyżej 55x20 cm- wysokość pow. 1700mm- posiada pełne półki - nogi wykonane z profilu min. 30x30mm- stabilne łączenie nóg do półek- maksymalne obciążenie pow. 65kg/półkę |
| **34** | **Regały magazynowe nierdzewne 5 półkowe** | szt | 25 | - wykonany ze stali nierdzewnej- skręcany- powierzchnia półki powyżej 55x20 cm- posiada pełne półki - nogi wykonane z profilu min. 30x30mm- stabilne łączenie nóg do półek- maksymalne obciążenie pow. 65kg/półkę |
| **35** | **Ściągacz do wody ultrahigieniczny zielony** | szt | 10 | - ściągaczka podłogowa do wody- odporna na działanie temperatur do +930C- może być używana z dowolnym uchwytem- szerokość powyżej 50cm |
| **36** | **Ściągacz do wody ultrahigieniczny niebieski** | szt | 10 | - ściągaczka podłogowa do wody- odporna na działanie temperatur do +930C- może być używana z dowolnym uchwytem- szerokość powyżej 50cm |
| **37** | **Ściągacz do wody ultrahigieniczny czerwony** | szt | 10 | - ściągaczka podłogowa do wody- odporna na działanie temperatur do +930C- może być używana z dowolnym uchwytem- szerokość powyżej 50cm |
| **38** | **Ściągacz do wody ultrahigieniczny żółty** | szt | 10 | - ściągaczka podłogowa do wody- odporna na działanie temperatur do +930C- może być używana z dowolnym uchwytem- szerokość powyżej 50cm |
| **39** | **Kij teleskopowy z włókna szklanego** | szt | 20 | - ultrahigieniczny kij z włókna szklanego- długość pow. 1300mm- uniwersalny rozmiar  |
| **40** | **Lampa owadobójcza** | szt | 15 | - lampa UV do zwalczania owadów latających- do użytku wewnątrz- z możliwością powieszenia i postawienia - energooszczędna- łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną tacą dolną- zasięg działania pow. 20m. |
| **41** | **Bateria prysznicowa - sztorcowa** | szt | 6 | - zlewozmywakowa – sztorcowa z wylewką i spryskiwaczem- odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie wody- jednootworowa- wylot obrotowy- wykonana z chromowanego mosiądzu- posiada elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej, powlekana gumą, na końcach dodatkowe wzmocnienie gumowe- ergonomiczny prysznic zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej.- montowana w otworze na zlewie. |
| **42** | **Deska do krojenia zielona** | szt | 20 | - deska HACCP koloru zielona- wymiary powyżej 550x350x10mm- wykonana z polipropylenu- przeznaczona do kontaktu z żywnością- posiada atest PZH- przeznaczona do mycia w profesjonalnych zmywarkach |
| **43** | **Termometr kuchenny z sondą** | szt | 7 | - elektroniczny termometr do mierzenia temperatury pieczonych potraw- sonda wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością pozostawienia jej w piecu- długość sondy min. 150mm- zakres mierzenia temperatury do 3000C- stopniowanie co 10, dokładność 10C- samoczynne wyłączenie termometru |
| **44** | **SEKCJA WYCHOWAWCZA****Kubki do sublimacji** | szt | 252 | - kolor biały, lśniący- klasa HQ – wysoka jakość- wymiary kubka średnica 8,2cm, wysokość 9,5cm- przeznaczone do nadruków sublimacyjnych (termotransferu)- pojemność 330ml- w kartonie 36szt. |