**Załącznik nr 2 SWZ**

SA.270.1.2023

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | STWIOR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jedn. obmiaru | Ilość jedn. obmiaru | Cena jedn. obmiaru  | Wartość (zł) |
| 1 | ROBOTY UTRZYMANIOWE |
| 1.1  | D.04.01.01 | Profilowanie dróg leśnych o nawierzchni żwirowej szerokości ok. 4,0m za pomocą równiarki wraz z zagęszczenie luźnej nawierzchni | m2  | 200 000,00 |   |   |
| 1.2  | D.04.04.02 | Wyrównanie dróg o nawierzchni gruntowej lub żwirowej z uzupełnieniem mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5mm grubości 25cm | t  | 3500,00 |   |   |
| 1.3  | D.05.01.01  | Dostarczenie kruszywa naturalnego 0-31,5mm na miejsce składowania  | t  | 500,00 |   |   |
| 1.4  | D.02.01.01  | Usunięcie zawyżonych poboczy z humusu wraz z rozplantowaniem poza pasem drogowym  | m3  | 400,00 |   |   |
|  |  |  |  | Wartość netto |   |
|  |  |  |  | podatek VAT 23% |   |
|  |  |  |  | Wartość brutto |   |

*Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*