**OGRODZENIE BUDOWLANE - PRZĘSŁO TYMCZASOWE PEŁNE 2,9 m**

**Przęsło pełne 2,9** m-to element systemu ogrodzeń budowlanych, który służy do tymczasowego zabezpieczania placu budowy oraz innych przestrzeni o ograniczonym dostępie, gdzie nie ma możliwości lub konieczności tworzenia stałej infrastruktury ogrodzeniowej. Można je łączyć z dostępnymi innymi przęsłami pełnymi, półpełnymi, ażurowymi, a także z systemowymi bramami i furtkami.

**Przęsła pełne** Skutecznie zabezpieczają osoby postronne przed przypadkowym kontaktem z odpadami budowlanymi i uniemożliwiają im wstęp na teren budowy.

**Przęsło pełne 2,9 m** jest zbudowane z ocynkowanej stalowej ramy wypełnionej blachą trapezową. Ramę przęsła tworzą rurowe słupki i poprzeczki z ceownika.

**Specyfikacja techniczna przęsła tymczasowego:**

* wysokość przęsła: 2025 mm (+/-2mm),
* długość przęsła: 2880 mm (+/-5mm),
* pionowe słupki: rura 0 40 mm,
* poprzeczki: ceownik 35x45,4x2,2mm,
* wypełnienie: blacha trapezowa T-18,
* grubość blachy: 0,5 mm,
* zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk,
* waga przęsła: 32 kg.

 **OPZ załącznik nr 4 znak sparawy: ZO/ 38 /AA/2024**

**FURTKA TYMCZASOWA PEŁNA**

**Furtka tymczasowa pełna** to uzupełniający element systemu ogrodzeń budowlanych, który umożliwia pieszym komfortowy wstęp na teren budowy. Furtki tymczasowe można łączyć z wszystkimi rodzajami przęseł ażurowych oraz przęseł pełnych z blachy trapezowej.

**Furtka pełna** jest zbudowana z ramy wypełnionej blachą trapezową. W zestawie posiada rygiel jako mechanizm zamykający, kółko jezdne oraz osobny słupek rurowy.

**Specyfikacja techniczna furtki tymczasowej:**

* wysokość furtki: 2025 mm,
* długość: 1330 mm,
* średnica słupków pionowych: 40 mm,
* wypełnienie: blacha trapezowa T-18,
* grubość blachy: 0,5 mm,
* zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk,
* waga furtki: 21 kg.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA PRODUKTU** | **JM** | **ILOŚĆ** |
| **PANEL PEŁNY 2,9** | szt | 28 |
| **FURTKA TYMCZASOWA PEŁNA Z RYGLEM (1,3m)** | szt | 1 |
| **STOPA BETONOWA 24KG** | szt | 30 |
| **KLAMRA SPINAJĄCA 3MM** | szt | 32 |
| **PODPORA** | szt | 30 |
| **SZPILKA T58** | szt | 30 |
| **DOSTAWA I MONTAŻ** | szt | 1 |