*Załącznik nr 1.4 do SWZ*

SAMOCHÓD TYPY FURGON PATROLOWY W WERSJI OZNAKOWANEJ

GWARANCJA BEZ OGRANICZENIA LIMITU KILOMETRÓW

(licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametr :** | **J.m.** | **Parametr :**  **wymagany przez zamawiającego** | **Parametr:**  **oferowany przez wykonawcę\*** |
| 1 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne   i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę | - | min 24 miesiące |  |
| 2 | Gwarancja na powłokę lakierniczą | - | min 36 miesięcy |  |
| 3 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia | - | min 36 miesiące |  |
| 4 | Gwarancja na całość zabudowy | - | min 36 miesiące |  |
| 5 | Gwarancja na oznakowanie pojazdu | - | min 60 miesięcy |  |
| 6 | Gwarancja na instalacje i sprzęt łączności radiowej | - | min 36 miesięcy |  |
| 7 | Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie *Prawo o ruchu drogowym* i przepisach wydanych na jej podstawie | - | wymagane | TAK / NIE |
| 8 | Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje i inne płyny. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 9 | Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 10 | Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr …………………….. lub pocztą elektroniczną na adres ……………………….…….@............................................. | - | wymagane  (wpisać nr tel. i faksu lub adres poczt elektronicznej) | TAK / NIE |
| 11 | Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia | - | wymagane | TAK / NIE |
| 12 | Usuwanie przez Zamawiającego we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie i/lub wymiana materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodów. Zamawiający gwarantuje, że materiały eksploatacyjne będą zgodne z parametrami określonymi przez producenta | - | wymagane | TAK / NIE |
| 13 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji | - | wymagane | TAK / NIE |
| 14 | Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:  a) instalacji antenowych i zasilania,  b) urządzeń łączności radiowej,  c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,  d) innego sprzętu służbowego | - | wymagane | TAK / NIE |
| 15 | Przeglądy okresowe oraz naprawy realizowane będą w stacjach obsługi samochodów spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji obsługi, marki samochodów. Na etapie podpisania umowy Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 1 takiej stacji obsługi pojazdów na terenie województwa Dolnośląskiego. W przypadku napraw w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania transportu pojazdu do stacji obsługi w ramach usługi Assistance wynikającej z uprawnień gwarancyjnych (w okresie trwania gwarancji). | - | wymagane | TAK / NIE |
| 16 | Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania czterech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu.  W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju. Terminy przeglądów okresowych wynikają ze wskazań układu sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w zależności co nastąpi wcześniej. |  | wymagane | TAK / NIE |
| 17 | Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta pojazdu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 18 | Codzienne mycie samochodu w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji | - | wymagane | TAK / NIE |
| 19 | Gwarancja musi obejmować bezpłatne holowanie pojazdu od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej wykonującej naprawy gwarancyjne w przypadku: niemożności uruchomienia pojazdu jeżeli samodzielna jazda pojazdu może spowodować powiększenie awarii, zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lub jest technicznie niemożliwa |  | wymagane | TAK / NIE |

\* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „*Parametr oferowany przez Wykonawcę*” odpowiedniego sformułowania „*tak*” lub „*nie*”.
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.