Załącznik nr 1

Dokument składany wraz z ofertą

**Formularz parametrów techniczno – użytkowych**

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w kolorze szarym

**Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji 6 sztuk**
**w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.**

**Budynek A-1, Maszynownia dźwigu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Projektowane parametry klimatyzatorów naściennych:** | **Proponowane parametry klimatyzatorów naściennych****[Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić]** |
| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
| minimalna moc chłodnicza nominalna 5 kW |  |
| minimalna moc grzewcza nominalna 5 kW |  |
| klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
| typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
| maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
|  |
| 2 | model (nazwa urządzenia) |  |
| minimalna moc chłodnicza nominalna 5 kW |  |
| minimalna moc grzewcza nominalna 5 kW |  |
| klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
| typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
| maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
| **Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 46** |
| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
| minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
| minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW |  |
| klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
| typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
| maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
|  |
| **Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 47a** |
| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
| minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
| minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW |  |
| klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
| typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
| maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |

 **Budynek A-1, Dział diagnostyki obrazowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
| minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
| minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW |  |
| klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
| typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
| maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
|  |

 **Budynek A-3, Serwerownia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | model (nazwa urządzenia) |  |
| minimalna moc chłodnicza nomin. 3,5 kW |  |
| minimalna moc grzewcza nominalna 3,5 kW |  |
| klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
| typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
| maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |