ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach projektu i zadania:

Projekt „Budowa sieci ciepłowniczej do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych, POIS.01.07.02-00-0002/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zadanie 3 „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **wycinki 311 sztuk drzew (375 pni) oraz 1275m2** **krzewów** rosnących na działkach o numerach geodezyjnych 163/1, 118/2, 394/5, 79/38, 124/39 położonych w Zabrzu przy ul. Jordana i Medyków należących do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki zlokalizowane są na trasie budowanej w ramach Zadania 3 sieci ciepłowniczej.

Wycinki drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją pod nazwą   
„Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą” oraz zgodnie z wydaną przez Prezydenta Miasta Zabrze Decyzją Z nr 12/2022 z dnia 11.02.2022 r numer sprawy WE.6131.154.2021.TN.

Zamówienie obejmuje:

* wykonanie **wycinki 311 sztuk drzew (375 pni) i 1275m2 krzewów**, w tym **292 sztuk drzew (348pni) i 90m2 krzewów zgodnie z Decyzją Z nr 12/2022 z dnia 11.02.2022 r.**
* pocięcie uzyskanego drewna o średnicy w cieńszym końcu pnia powyżej 25cm na odcinki długości 5m, 6m i 8m
* złożenie we wskazanym przez przedstawiciela ŚUM miejscu pociętego na odcinki drewna o średnicy w cieńszym miejscu powyżej 25cm
* drewno o średnicy pomiędzy 22,5 cm a 25cm oddać na skład drewna przy ul. Matejki w Zabrzu
* mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów do średnicy 22,5cm
* oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem do utylizacji
* przeprowadzenie przed rozpoczęciem wycinki drzew oględzin zadrzewień w celu wykluczenia obecności siedlisk gatunków chronionych.

Wycinki drzew należy dokonać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie robót, w tym za oznakowanie robót, bezpieczeństwo w strefie prowadzonych robót, ewentualne uszkodzenia budowli, ogrodzeń itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami.

Wejście na działki w celu wykonania prac należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości tj. ŚUM, w porozumieniu z Inwestorem tj. ZPEC.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą
2. Pomocniczy / poglądowy przedmiar robót
3. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze Z nr 12/2022 z dnia 11.02.2022 r.