**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Serwis i konserwacja dźwigu towarowego” w Hali Targowej   
   w Łodzi przy ul. Małej 2.
2. Wykonawca zapewni usługę w zakresie serwisu i konserwacji, w tym również realizację wszelkich niezbędnych napraw urządzenia dźwigowego znajdującego się na terenie hali przy ul. Małej 2 w Łodzi, w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno - ruchową i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych   
   DT-DE-90/WO-B i DT-DE 90/WO-E jak i Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości   
   Technologii z dnia 30 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, oraz ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.).
3. Dane dźwigu:

- Typ dźwigu: BKG 300.30/17S

- Wytwórca: BKG Niemcy

- Udźwig: 300kg

- Rok budowy: 2003

- Wysokość podnoszenia: 3,29m

- Ilość przystanków: 2

- Ilość dojść: 2

- Powierzchnia kabiny: 1,25m²

- Ciężar kabiny: 170kg

- Wysokość kabiny: 1,2m

- Napięcie zasilania 380V

- Data upływu terminu dopuszczenia do użytkowania przez Dozór Techniczny: 30 września 2021 r.

1. Konserwacja urządzenia określonego w ust. 3 powyżej odbywać się będzie minimum raz na miesiąc i zostanie każdorazowo potwierdzona protokołem konserwacji sporządzonym przez Wykonawcę i dostarczonym Zamawiającemu.