**Pomieszczenie tymczasowe - zakres robót obejmuje w szczególności:**

* roboty rozbiórkowe i demontażowe,
* roboty murowe,
* roboty odgrzybieniowe, izolacyjne, iniekcje, impregnacje,
* roboty tynkarskie, wewnętrzne (w tym przygotowanie starych tynków   
  do malowania),
* roboty gipsowe i z prefabrykatów gipsowych (ściany, okładziny ścian   
  i sufitów, z płyt g – k na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną),
* wewnętrzne roboty malarskie,
* podkłady pod posadzki (naprawa, remont, wymiana),
* roboty posadzkowe, wykładzinowe,
* remont stolarki okiennej i drzwiowej,
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
* naprawa, wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem,
* naprawa, wymiana instalacji wodociągowej z osprzętem i urządzeniami (wymiana kranów, baterii, itp.) – z wyłączeniem lokali, które w częściach wspólnych posiadają dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
* naprawa, wymiana instalacji kanalizacyjnej z osprzętem – z wyłączeniem lokali, które w częściach wspólnych posiadają dostęp do instalacji wodnej   
  i kanalizacyjnej,
* doszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej (jeżeli występuje w budynku),
* doszczelnienie przewodów kominowych wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii kominiarskiej dla przewodu przynależnego do lokalu,
* wytworzenie dokumentów odbiorowych ogólnobudowlanych (kosztorys powykonawczy) oraz instalacji – dokumentów związanych z koniecznością zawarcia umów przez przyszłych mieszkańców z dostawcami mediów (próby szczelności: wod-kan, gaz, oraz skuteczność zerowania instalacji elektrycznej i rezystancji izolacji).