**Formularz asortymentowo – cenowy**

Część 2

**Kosiarka**

Nazwa oferowanego urządzenia, typ, producent : …………………………………………………………………………..

Rok produkcji : nie starszy niż 2022 r.

Cena kosiarki : ……………………………… netto/…………………………………….brutto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis parametrów** | **Oferowane Parametry**  **(TAK/NIE)** |
| 1 | silnik Kubota diesel 3-cylindrowy o mocy minimum 20 KM max 25 KM chłodzony cieczą, |  |
| 2 | silnik umieszczony za operatorem dla lepszej widoczności |  |
| 3 | kierownica z możliwością regulacji kąta położenia |  |
| 4 | możliwość regulacji fotela operatora tył/przód |  |
| 5 | kosiarka na trzech kołach z napędem hydrostatycznym 3WD |  |
| 6 | pojemność zbiornika paliwa minimum 23 litrów, |  |
| 7 | prędkość transportowa do 15 km/h, |  |
| 8 | prędkość koszenia nie mniejsza niż 7,5 km/h |  |
| 9 | szerokość transportowa do 230 cm, długość do 260 cm |  |
| 10 | waga do 1000 kg |  |
| 11 | szerokość robocza nie mniejsza niż 180 cm |  |
| 12 | wrzeciona z 8 nożami o średnicy nie mniejszej niż 17,8 cm w systemie  z dwiema śrubami regulacyjnymi umieszczonymi w górnej części wrzecion dociągające nóż odcinający do wrzeciona |  |
| 13 | pojedyncze wrzeciono o szerokości minimum 68 cm |  |
| 14 | możliwość ustawienia wysokości koszenia od 0.9 cm do 4.4 cm |  |