**Dane pojazdu:**

1. Rok produkcji min 2020
2. DMC min 7 000 kg
3. Pojemność silnika min 3000 cm3
4. Moc silnika min 135 KM
5. Zasilanie gazem CNG
6. Złącza do tankowania gazu o standardzie NGV1 i NGV2
7. Norma emisji spalin euro 6
8. Osie 4x2
9. Rozstaw osi 4000 - 4300
10. Skrzynia biegów manualna/automatyczna
11. Kabina dzienna 3 osobowa
12. Moc załadunkowa min 5t
13. Przewożenie kontenerów typu kp7, kp10, kp15
14. Długość obsługiwanych kontenerów do 4000 mm
15. Wysokość haka 1200mm
16. Masa zabudowy hakowej max 1000 kg
17. Dwa siłowniki główne
18. Sterowanie z wnętrza kabiny
19. Blokada hydrauliczna kontenera
20. Pełna dokumentacja UDT wraz z badaniami i przeglądami konserwacyjnymi zgodnie z przepisami
21. Światła robocze na tylnej ścianie kabiny
22. Światła ostrzegawcze LED
23. Nadkola z chlapaczami
24. Klimatyzacja
25. Elektrycznie sterowane szyby
26. Centralny zamek
27. ABS/EBS
28. Radio
29. Trójkąt ostrzegawczy
30. Apteczka
31. Osłony na tylne lampy
32. Tachograf cyfrowy

**Pozostałe warunki**

1. Wykonawca w ramach cenyokreślonej wUmowie zapewni
2. Finansowanie
3. Koszty rejestracji
4. Zakup i wymianę ogumienia
5. Obowiązkowe przeglądy podwozia
6. Obowiązkowe przeglądy zabudowy
7. Naprawy między przeglądowe, usuwanie awarii
8. Uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, olej hydrauliczny, płyn chłodniczy)
9. Kontrole techniczne pojazdów raz na kwartał w siedzibie zamawiającego
10. Ubezpieczenie OC/AC wraz z obsługą szkód
11. Koszty podatku od środków transportu
12. Dostęp do monitoringu GPS pojazdów
13. Okres najmu 24 miesiące, miesięczny limit kilometrów 3000/mc.

 **Usuwanie awarii w okresie najmu:**

1. Maksymalny czas reakcji w okresie najmu – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, usunięcie awarii do 72 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godzin Wykonawca nie naliczy czynszu najmu proporcjonalnie do przestoju pojazdu.
2. Przeglądy i naprawy pojazdu i zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego przez serwis mobilny, lub w przypadku niemożności naprawy w najbliższym serwisie stacjonarnym producenta pojazdu lub zabudowy.

**Dostawa pojazdu:**

**1.** Dostawa pojazdu wraz z zabudową do 31.12 2024 r