Załącznik nr 2

…………………………. …….…………………….

(pieczęć firmowa ) (miejscowość, data)

**OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

**Przegląd systemu sterowania strzelnicy**.

1. **Oferuję wykonanie** przedmiotu zamówieniaza kwotę łączną:

Wartość netto:…………………….

powiększone o ………% VAT,

co daje wartość brutto: ………………….

(słownie: ………………………………………………………………………..………), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za ceny podane w tabeli poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ip** | **Treść przedsięwzięcia** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1 | Przegląd zakładowy jednostki centralnej Agat/M-Szmaragd/M wyk. C nr fabr. 02 rok prod. 2008; |  |
| 2 | Testy i próby działania systemu oraz sprawdzenie poprawności działania w systemie urządzeń wykonawczych. |  |
| 3 | Dostosowanie scenariuszy strzelań do wymogów PSBS Szkol. 857/12 oraz „zbioru ćwiczeń i strzelań…szkolących się na strzelnicy JW. |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu technicznego i wymiana uszkodzonych przełączy adresowych lub ich paneli czołowych, sprawdzenie 31, wymiana 6; |  |
| 5 | Sprawdzenie stanu technicznego oraz ewentualna wymiana uszkodzonych zacisków, sprawdzenie 186, wymiana 90 |  |
| 6 | Sprawdzenie stanu technicznego oraz ewentualna wymiana uszkodzonych listew połączonych w przyłączach adresowych sprawdzenie 31, wymiana 3 |  |
| 7 | Sprawdzenie stanu technicznego i wymiana uszkodzonych przewodów połączeniowych przyłączy adresowych; |  |
| 8 | Przeniesienie 3 stanowisk ukazywania celów w linii ukazywania celów 100m na linie ukazywania 300m |  |
| 9 | 9.Wymiana wyeksploatowanych przewodów przyłączeniowych – 31 kpl.; |  |
| 10 | Wpięcie do systemu Agata/M-Szmaragd/M urządzeń do zaliczenia trafień WTZ-23 do realizacji strzelania B1 z PW:   1. Stanowiska celu stałego 260m:   - wykonanie osłony balistycznej z uchwytem do mocowania tarcz z ilości 2 szt.  - dostawa i montaż podstaw uniwersalnych pod podnośnik w ilości 2 szt.  - wykonanie linii kablowych zasilających 24V i sterowniczych ze schronu 200m w ilości 2 szt.  - montaż przełącza adresowego na stanowisku w ilości 4 szt.  - dostawa i montaż urządzeń do zaliczania trafień WTZ-23 w ilości 2 szt.  b) Stanowiska celu ukazującego się 275m  - wykonania osłony balistycznej w ilości 2 szt.  - dostawa i montaż podstaw uniwersalnych pod podnośniki w ilości 2 szt.  - montaż przyłącza adresowego na stanowisku w ilości 2 szt.  - dostawa i montaż kabli podłączeniowych w ilości 2 szt.  - wykonanie linii kablowych zasilających 24V i sterowniczych ze schronu 200m w ilości 2 szt.  Wprowadzenie scenariuszy strzelań B1 z PW. |  |
| 11 | Sprawdzenie:   1. Poprawność działania w systemie sterowania po wykonanych naprawach oraz konserwacjach w tym wykonanie protokołu pomiarów rezystancji oraz uziemienia,   b) Aktualizacja dokumentacji technicznej strzelnicy w tym schematów elektrycznych i zamieszczenia celi na polu tarczowym. |  |
| Razem | |  |

1. W załączniku składamy dokumenty ………………..………………………………
2. Dane kontaktowe:
3. Osoba upoważniona do kontaktu:…………………………………
4. Tel.:……………………………
5. Adres poczty elektronicznej:……………………………………….

….……….…………………………….

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)